설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 도봉구

○ 사 업 명 : 2017년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 해등로, 노해로, 도봉로

○ 사 업 비 : 140백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2017.3.10.(금)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 건물전면공간, 보행공간, 가로시설물 공간, 연석공간의 확인이 가능한 오목형 띠녹지 식재 횡단면도를 도면에 작성

◦ 가로수 메워심기의 경우 도로표지·신호등 등과 같은 안전시설, 전신주(변압기 인접), 횡단보도, 도로 가각부 등과 충분한 이격거리(3m 이상)가 확보되도록 옮겨 심고, 토심을 1미터 이상 환토 시행

◦ 가로수 보호틀 안으로 빗물이 흘러갈 수 있도록 하고, 가로수 보호덮개와 지면과의 높이 차는 5㎝ 이상이 되도록 하고 가로수 주변에 통기 및 관리시설 계획 (도면에 가로수 식재 및 보호틀 설치 단면도 작성 - 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 별표 2 참조)

◦ 신규 수목보호판의 비가 올시 미끄럼 문제는 없는지 ‘미끄럼 저항지수’을 확인 하여 설계에 반영

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성 재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저

◦ 겨울철 경관을 고려하여 상록성인 사초과 식물, 벼과(억새, 갈대 등) 식물과 차도측 여유공간에 다년생 초화류(옥잠화, 비비추, 맥문동, 종지나물 등) 도입을 검토

◦ ‘보도블럭 10계명’을 준수하고 ‘보행안전 도우미’를 배치 및 ‘안전펜스’를 설치하여 시민의 보행불편을 최소화 시행

◦ 보도블럭 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 철저하게 하고 공사시방서에 보도재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세기재

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 보도공사 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0))