설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 도봉구청

○ 사 업 명 : 2015년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 해등로

○ 사 업 비 : 금40백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2015.4.7.(화)

○ 심의결과

심  의  내  용

◦ ‘서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙’ [별표 2] 가로수 관리시설물 설치방법을 참고하여 설치 바랍니다.

◦ 서울특별시 공공시설 디자인 가이드라인과 서울우수공공디자인 인증제 제품을 참고하여 가로수 보호덮개, 의자, 등의자, 휀스 등을 설치바랍니다.

· 디자인서울 가이드라인(http://sculture.seoul.go.kr/archives/9779)

· 서울우수공공디자인 인증제 제품 소개(http://sgpd.seoul.go.kr/index.do)

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공하기 바랍니다.

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전·소방·민방위 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)