도 색 공 사 시 방 서

급 수 탑 도 색

1. 기 설치되어 있는 보온재 및 덮개를 제거하고 새로운 보온재 및 덮개를

설치 후 도색 실시

3. 적색 에나멜 페인트(2종 1급)로 급수탑 몸통 전체를 연속 3회이상 도색

4. 몸통 4개소에 노랑색 야광 반사테이프를 몸체둘레(폭30㎝)에 부착

5. 제수변 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝이상 선을 그 둘레를 따라      도색할 것(그림참조)

지상식 소화전 도색

1. 도색전에 부러쉬 및 연마지로 소화전 전체(관구 및 스핀들 포함) 부식된

녹 등을 철저히 제거하고 도색부분을 연속 3회 이상 도색 실시

2. 적색 에나멜 페인트(2종 1급)로 황동재질의 스핀들, 고무패킹 부분을

제외한 몸통 전체 도색

3. 몸통 부분에 양각(陽刻)된 “소화전”이란 표시문자는 야광 백색 에나멜 페인트로 도색

4. 관구 아래 부분에 적색야광 바탕 반사테이프【폭 3㎝「화재·구조·구급

119   소화전 파손 및 훼손시 119」】로 몸통을 둘러 야간에 식별이 용이

□

하도록 할 것(그림참조)

5. 제수변 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝이상 선을 그 둘레를 따라

도색할 것 (그림참조)

지하식 소화전 도색

1. 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝이상 선을 그 둘레를 따라 연속 3회    이상 칠할 것(그림참조)

2. 도료위에 고휘도 반사체 가루를 충분히 뿌려서(3회 이상) 야간에 반사하여

식별이 용이하게 할 것.

3. 도색전에 뚜껑 둘레의 이물질, 먼지 등을 깨끗이 청소한 후 도색을 실시하고

가스버너 등을 이용, 도색 즉시 현장에서 완전 건조 후 이동할 것.

기  타  사  항

1. 위 시방서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

2. 공사시 민원이 발생하지 않도록 하고 작업전 안전교육 철저로 안전사고     발생을 방지하고 안전사고 발생에 대한 모든 책임을 시공자가 감수한다.

3. 모든 시설물의 공사 전, 후 사진을 촬영하여 제출한다.

지하식 소화전 도색 방법

원형 소화전 (신형)	도 색 전	도 색 후
원형 소화전 (구형)
각형 소화전

지상식 소화전 도색 방법

별첨 : 스티커 글 내용(폭3㎝ 적색바탕)

화재·구조·구급 119    소화전 파손 및 훼손시 119

소화전 글씨 (백색)

몸통부분 적색

별첨 내용참조

□

○ 제수변 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝이상 선을 그 둘레를 따라

도색할 것

급수탑 도색방법

노랑색반사테이프(30cm이상)

○ 덮개 및 보온재 재설치

○ 노랑색 반사 테이프 부착 (폭 30cm 이상)

- 위 치 : 몸통 4개소

○ 제수변 맨홀뚜껑 부근에는 황색반사도료로 폭 15㎝이상 선을 그 둘레를 따라

칠할 것