도색 및 보온공사 현장확인 사진

※ 소방용수시설 근접 촬영해서 디지털 사진으로 보고요망 (용량최소화) !

▶ 지상식(공소 214025호, 진관동 120)--->불량	▶ 지상식(공소 211022호, 진관동 243-1)--->양호
▶ 지상식(공소 211016호, 진관동 243-1)--->양호	▶ 지상식(공소 214015호, 진관동 19)--->양호

▶ 지상식(공소 214014호, 진관동 22)--->불량	▶ 지상식(공소 214010호, 진관동 5)---> 양호
▶ 지상식(공소 213044호, 진관동 67-26)--->불량	▶ 지상식(공소 213005호, 진관동 86)--->불량

▶ 지상식(공소 213004호, 진관동 84)--->양호	▶ 지상식(공소 213001호, 진관동 83)--->불량
▶ 지상식(공소 106015호, 불광동 279-3)--->불량	▶ 지상식(공소 106075호, 불광동 66)--->불량

▶ 지상식(공소 106079호, 불광동 8-136)--->양호	▶ 지하식(공소 106053호, 불광동 238-76)--->양호
▶ 지하식(공소 106067호, 불광동 221-55)--->양호	▶ 지하식(공소 209028호, 불광동 105-22)--->양호

▶ 지하식(공소 209046호, 불광동 143-6)--->양호	▶ 지하식(공소 210001호, 불광동 310-11)--->불량
▶ 지하식(공소 107023호, 대조동 69-9)--->양호	지하식(공소 211030호, 진관동 285-9)--->양호

▶ 지하식(공소 212030호, 진관동 92)--->양호	▶ 지하식(공소 106004호, 불광동 274-7)--->양호
▶ 지하식(공소 106007호, 불광동 16-1)---->양호