내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	시설계획과장
(경유)
제목	도시계획시설(하수도)변경 결정 요청(신월빗물저류배수시설)

1. 방재시설부-1506(2015.2.5.)호 및 하천관리과-2609(2015.2.17.)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 고시 제2013-441호(2013.12.19.)로 도시계획시설(하수도) 결정 및 지형도면 고시된 양천구 신월동 263번지 일대 신월빗물저류배수시설 등 방재시설 확장공사에 대하여 아래와 같이 도시계획시설(하수도) 변경 결정을 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 도시계획시설(하수도) 변경 결정 조서

구분	시설명	위 치		연장 (m)	면적 (m2)	최초 결정일	비고
		기점	종점
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	4,588	41,406	서고시 제2013-441호 (2013.12.19.)	하수저류시설 (도로,공원중복)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	4,616	51,777	-	하수저류시설 (도로,공원중복)

나. 도시계획시설(하수도) 입체적 변경결정 조서

구분	시설명	위 치		입체적결정 규모		최초 결정일	비 고
		기점	종점	높이(해수면 기준)(m)	면적(㎡)
기정	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -19.12 ~ -47.58 • 길이 : 4,588 • 폭 : 5.6 ~ 9.1	38,388	서고시 제2013-441호 (2013.12.19.)	수직구제외 (3,018㎡)
변경	하수도	양천구 신월동 263번지 (가로공원길)	양천구 목동 916-1번지 (유수지)	• 높이 : -18.27 ~ -48.15 • 길이 : 4,616 • 폭 : 7.1 ~ 11.6	48,782	-	수직구제외 (2,995㎡)

다. 변경사유 : 저류배수터널 및 유도터널 시설규모 변경

- 저류배수터널 : D=7.5m L=3,606.7m→D=10m  L=3,629.7m

- 유도터널 : D=4m   L=1,092.5m→D=5.5m L=1,097m

따로붙임 : 1. 도시계획시설변경 설명서 1부

2. 도시계획시설 변경 신청서 1부(별도송부).  끝.

	하천관리과장
주무관			치수관리팀장			하천관리과장
협조자
시행	하천관리과-2614	(	2015.2.17.	)	접수	시설계획과-1899	(	2015.2.17.	)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25 (강변북로 257)	/
전화	02-3780-0644	/전송	02-3780-0744	/	ahndy@seoul.go.kr	/	대시민공개