“2017년 제 1차 도시공원위원회 소위원회”

심의(자문)결과 조치내용-소공원1

<공원현황>

○위    치 : 서울시 강남구 대치동 612번지 일대

○면    적 : 302.00㎡

○공원결정

- 최  초 : 2012.03.08.(서고 제2012-52호)

<주요내역>

구분		심의상정		조치결과
		부지면적(㎡)	도입시설	부지면적(㎡)	도입시설
총계		302.00	-	302.00	-
시설면적		51.87	-	46.01	-
	기반시설	31.88	광장:28.38㎡ 산책로:3.50㎡	39.53	광장:36.01㎡ 산책로:3.52㎡
	휴양시설	3.02	앉음벽, 등의자	3.02	앉음벽, 등의자
	조경시설	16.97	돌담, 사각정자	3.46	돌담
	관리시설	-	공원표지판, 공원이용안내판, 공원등, CCTV, 목재휀스	-	공원표지판, 공원이용안내판, 공원등, CCTV, 목재휀스
녹지 및 기타		250.13	-	255.99	-

<법적검토>

구분	법정	심의상정		조치결과
시설율	20%이내	51.87/302.00x100=	17.18%	46.01/302.00x100=	15.24%

<심의결과 조치내용>

심의결과(조건부동의)	조치내용	비고
○ 지역주민을 고려하고 지역내 오픈스페이스 공원으로 역할할 수 있도록 공간계획 보완 - 주변 공간(어린이집 등)과의 연계성 및 이용자를 고려한 세부 공간계획 보완	○ 우범화의 가능성이 있는 사각파고라를 삭제하고 오픈된 형태의 쉼터로 공간계획 - 어린이집 및 상가와의 연계를 고려하여 동선 연결	반영
○ 협소한 공원 면적 및 향후 유지관리를 고려하여 식재를 위한 마운딩 공간 최소화 검토	○ 공원 전체적으로 계획했던 마운딩을 단지와 공원경계부로 최소화하여 반영함	반영
○ 공원 앞쪽 식재량 조절 및 파고라 위치 조정 등으로 개방감 있는 경관연출 검토 - 계절감있는 식재 (예: 산수유 등)를 전면에 계획하여 변화있는 경관 연출	○ 작은 공원 면적을 감안하여 전면 식재량을 조절하여 개방감을 확보하였으며 파고라는 오픈된 쉼터로 조성함 - 산책로를 따라 산수유 등을 전면 배치하여 계절감을 느낄 수 있도록 함	반영
○ 편리한 이용을 위해 돌담(앉음벽)의 높이를 낮추어 계획	○ 기존 H500을 H450으로 낮추어 편안하게 이용할 수 있도록함	반영

심의(자문)결과 반영후 전·후 소공원조성계획도

대치국제아파트 주택재건축 정비사업 소공원 조경계획 결정안	조치 전
대치국제아파트 주택재건축 정비사업 소공원 조경계획 결정안	조치 후

대치국제아파트 주택재건축 정비사업 소공원 식재계획도	조치 전
대치국제아파트 주택재건축 정비사업 소공원 식재계획도	조치 후

대치국제아파트 주택재건축 정비사업 소공원 시설물 상세도	조치 전
대치국제아파트 주택재건축 정비사업 소공원 시설물 상세도	조치 후