□ 도시관리계획 결정(안) 조서

❍ 자동차정류장 및 유수지 결정조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후
신설	8	자동차 정류장	공영차고지	관악구 신림동 140-2번지 일대	-	10,232	10,232	-	공원(전체), 신림봉천터널내 (125㎡)중복결정
		유수지	저류시설

- 자동차정류장 및 유수지 결정사유서

도면 표시번호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
8	자동차정류장 (공영차고지)	•신 설 - 위치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대 - 면적 : 10,232㎡	차고지 부족과 안정적인 시내버스 운행 환경조성 및 대중교통 서비스 수준 향상을 위한 신림공영차고지 신설
	유수지 (저류시설)	•신 설 - 위치 : 관악구 신림동 140-2번지 일대 - 면적 : 10,232㎡	하도통수능이 부족한 도림천의 하도분담량 저감을 위하여 저류시설 신설

- 건축범위 결정조서

건폐율	용적율	높이	비고
20% 이하	50% 이하	4층 이하	자연녹지지역

❍ 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
신설	소로	1	5	10~12	국지 도로	153	신림동 136-10	신림동 138-1	일반 도로	-	-	공원내 중복결정

- 도로 결정사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
-	소로 1-5	•도로신설 - 폭원=10~12m - 연장=153m	신림공영차고지 설치로 인한 진입도로의 신설

❍ 도로 결정(폐지)조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	소로	3	11	6	국지 도로	93	신림동 136-3	신림동 7-4	일반 도로	-	1973.12.29	공원내 중복결정 (진입도로 신설에 따른 도로기능 상실로 폐지)
변경 (폐지)	소로	3	11	6	국지 도로	93	신림동 136-3	신림동 7-4	일반 도로	-	-

- 도로 결정(폐지)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	폐 지 내 용	폐 지 사 유
소로 3-11	-	•도로신설 - 폭원=6m - 연장=93m	진입도로 신설에 따른 도로기능 상실로 폐지

❍ 용도지역 결정(변경) 조서

구분		면적			구성비	비 고
		기 정	변 경	변경후
합 계		12,283		12,283	100
주거지역	제1종일반주거지역	12,283	감)10,232	2,051	16.7%	도로
녹지지역	자연녹지지역 (4층이하)	-	증)10,232	10,232	83.3%	차고지

- 용도지역 변경사유서

도면 표시번호	위 치	용 도 지 역		면적(㎡)	용적률 (%)	결정(변경)사유
		기 정	변 경
1	서울특별시 관악구 신림동140-2번지 일대	제1종 일반주거지역	자연녹지지역 (4층 이하)	10,232	50	신림공영차고지 조성에 따른 용도지역 변경