´14. 9월 동작소방서 백운119안전센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류(공사설 포함)
		소방안전	소방용수시설 (소화전,저수조,급수탑,비소장치 모두 포함)	총 864 개	○ 소화전 :717개(공설) - 지상식 :52 / 지하식 :665 ○ 소화전 :85개(사설) - 지상식 :85
					○ 저수조 : 6개(사설),1개(공설)
					○ 사설지하철 용수:2개(사설)
					○ 급수탑 : 1 개
					○ 비상소화장치 : 52개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		958	958	100
		소방안전	소방용수시설	958	958	100
	누계	합 계		958	958	100
		소방안전	소방용수시설	7603(9월누계)	7603(9월누계)	100
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		1	1	100
		소방안전	소방용수시설	1	1	100
	누계	합 계		1	1	100
		소방안전	소방용수시설	5(9월누계)	3(9월누계)	100
제도 개선	○ 해당없음
특기 사항	○ 비상소화장치 열쇠관리자 표기 개선 완료 ○ 공소 4001 민원 확인 및 점검, (상수도 도로공사로 인해 도색 지워짐.)
향후 계획	○ 해당없음

□ 기타 추진활동 사진  (청소, 장애물 제거 등 기타사항)

내용 : 비상소화장치 열쇠관리자 표기개선	조치후

위치 : 비소 290호(남부순환로 255마길 2) 내용 : 쓰레기 제거조치	조치후

위치 : 공소4001호(사당로 20길 133) 내용 : 소화전이 흔들린다는 민원요청으로 확인한바 옆의 상수도의 지반이 심하게 훼손된 상태, 소화전은 이상없음, 상수도과에 이첩 및 조치완료.	조치후 (상수도 도로공사로 인해 소화전 도색 지워짐)

위치 : 비소 231호(남부순환로 257길 41) 내용 : 쓰레기 및 장애물 제거조치	조치후