안전한 도시철도 구현을 위한 2016년 4분기 안전지수 분석

2017. 1월

안전총괄실

(안전시스템처)

Ⅰ	현 황

1. 운영기준 및 지수별 가중치

□ 운영기준

일 상 업 무		단계별 안전경고 발령
정 상	관 심	1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
100 ~ 99	99미만 ~ 97	97미만 ~ 95	95미만 ~ 93	93 미만
계획점검	순회&지도점검	현장대책반 운영	대책본부 가동 등	전직원 비상근무

□ 지수별 가중치

안전지수(100) = 열차운행지수(65) + 시설운영지수(32) + 보건․보안지수(3)

구분	분 야	위험 요인(36개소)	배분
열차운행 지수 (65)	운전	인적오류, 위규운전 등	5
	관제	지연운행(10분 이상),기타지연 (5분~10분) 관제설비	10
	차량	차량고장 (차량교환),차량고장 (구간운휴),차량고장 (열차지연), 차량관련 장비 결함	10
	전기	전기실,전차선,변전소	6
	기계	배수펌프	3
	신호	신호기계실,선로전환기	5
	승강장안전문	승강장안전문	3
	통신	통신기계실,열차무선	5
	궤도	레일 절손, 균열 분기부 절손, 균열	6
	토목	구조물 탈락 (본선),교량(고가) 이상	5
	열차운행	열차운행관련 설비, 각 분야별 장애(운전제외)	7
시설운영 지수 (32)	사상 사고	공사 귀책으로 역구내 넘어짐, 충격, 추락, 협착 역사내 화재	7
	기계	승강설비,소방설비,기타 위생, 환기설비	8
	전자	전자 시설물	2
	건축	마감재(천정, 벽체로) 탈락	2
	토목	탈락, 누수(승강, 대합실) 장비운행 장애	2
	궤도	철도중장비 장애 발생	3
	시설운영	규정위반, 인적오류 등	7
보건 및 보안진수 (3)	산업보건	직원건강지수 등	1
	보안	사이버테러 등	2

Ⅱ	안전지수 분석

1. 2016년 4분기 안전지수 : 평균 99.45(정상)

‣ 97미만∼95(주의) 단계는 총 1일이며 96.87점 →1단계 안전경고발령

‣ 100~00(정상) 단계는 79일, 99미만∼97(관심) 단계는 12일.

‣ 95미만∼93(경계), 93미만(심각) 단계는 발생하지 않았음.

구 분	안전수준	점 수 범 위	일수 (총일수 : 92일)
안전지수 (100)	정 상	100~99	79
	관 심	99미만~97	12
	주 의	97미만~95	1
	경 고	95미만~93	0
	심 각	93미만	0
열차운행지수 (가중치 65)	정 상	65.00 ∼ 64.35	80
	관 심	64.34 ∼ 61.75	12
	주 의	61.74 ∼ 58.50	0
	경 고	58.49 ∼ 55.25	0
	심 각	55.25 미만	0
시설운영지수 (가중치 32)	정 상	32.00 ∼ 31.68	89
	관 심	31.67 ∼ 30.40	3
	주 의	30.39 ∼ 28.80	0
	경 고	28.79 ∼ 27.20	0
	심 각	27.20 미만	0
산업보건·보안지수 (가중치 3)	정 상	3.00 ∼ 2.97	90
	관 심	2.96 ∼ 2.85	0
	주 의	2.84 ∼ 2.70	0
	경 고	2.69 ∼ 2.55	0
	심 각	2.55 미만	2

[지수가 낮은순, 평균 99.45]

순위	안전지수	일 자	장애내용(건수)	총 장애건수
1	96.87	‘16.11.01.(화)	차량고장(2), 신호기계실(2), PSD(7), 승강설비(13), 소방설비(12), 위생환기설비(24), 전자시설물(11), 마감재탈락(4), 산업재해(1)	76
2	97.34	‘16.12.28.(수)	열차지연(1), 차량고장(4), PSD(1), 승강설비(10), 소방설비(10), 위생환기설비(17), 전자시설물(17), 마감재탈락(2), 누수(2)	64
3	97.49	‘16.12.22.(목)	차량고장(2),PSD(7), 승강설비(11), 소방설비(12), 위생환기설비(15), 전자시설물(10), 마감재탈락(4), 누수(1), 산업재해(1)	63
4	98.53	‘16.11.24.(목)	차량고장(5),신호기계실(2), PSD(4), 레일절손균열(1), 승강설비(15), 소방설비(10), 위생환기설비(10), 전자시설물(12), 마감재탈락(2)	61
5	98.54	‘16.11.15.(화)	차량고장(1),선로전환기(1), PSD(7), 승강설비(8), 소방설비(11), 위생환기설비(13), 전자시설물(12), 마감재탈락(1), 누수(1), 귀정위반(1)	56
6	98.74	‘16.11.26.(토)	차량고장(2), PSD(3), 통신기계실(1), 분기부절손균열(1), 사상사고(1), 승강설비(12), 소방설비(5), 위생환기설비(10), 전자시설물(11), 마감재탈락(3), 누수(1)	50
7	98.78	‘16.10.17.(월)	인적오류(1),차량고장(1), PSD(3), 승강설비(7), 소방설비(5), 위생환기설비(10), 전자시설물(6), 마감재탈락(1)	34
8	98.81	‘16.11.02.(수)	신호기계실(3), PSD(5), 승강설비(9), 소방설비(6), 위생환기설비(16), 전자시설물(16), 마감재탈락(1), 누수(2)	58
9	98.82	‘16.12.19.(월)	선로전환기(1),PSD(1), 승강설비(17), 소방설비(7), 위생환기설비(14), 전자시설물(6), 누수(3)	49
10	98.90	‘16.12.02.(금)	차량고장(5),신호기계실(1), PSD(3), 승강설비(6), 소방설비(2), 위생환기설비(8), 전자시설물(13), 마감재탈락(3), 누수(1)	43

2016년 4분기 주요 사고현황

연번	일 시	사 고 현 황	안전지수
1	10.19(수) 07:18	김포공항역(상선) 승강장안전문 장애 및 취급부주의 사상사고	99.43
2	11.04(금) 09:52	천왕~온수 차량고장 6분 지연	99.13
3	12.28(수) 14:44	강동구청역(상선) 차량고장 23분 지연	97.34

2. 지수별 장애현황

총 장애건수	열차운행지수	시설운영지수	산업보건지수
4,580	523	4,055	2

‣ 열차운행과 관련된 장애는 승강장안전문 장애가 365건으로 가장 많으며,  차량고장, 신호기계실 관련 장애가 발생하였음

‣ 시설운영과 관련된 장애는 기계시설물(승강설비 872건, 소방설비 701건, 환기․ 위생설비 1,307건), 전자시설물(자동개집표기) 934건으로 높음.

‣ 보건보안 관련 장애는 감점(2점)의 가중치가 높은 산업재해가 2건 발생하였음.

3. 세부 항목별 지수현황

가. 열차운행지수

□ 23개 위험요소 중 13개 요인에 총 552건 장애발생. 중요장애(가중치5%) 2건 발생하였으며, 승강장안전문 결함 장애가 365건으로 가장 많음.

‣ 열차운행지수가 가장 낮은 일은 12/28일(목) 62.56점임.

※ 열차지연(10분이상) 1건, 차량고장 2건, 신호시설 장애 2건, PSD장애 5건 등 총 10건 발생

※ 강동구청역(상선) 차량고장 23분 지연 발생

[지수가 낮은순, 평균 64.72]

순위	열차운행 지수	일 자	장애내용(건수)	총 장애건수
1	62.56	‘16.12.28(수)	지연운행(1), 차량고장(4),PSD(1)	6
2	63.70	‘16.11.24(목)	차량고장(1), 변전소(1), PSD(18)	12
3	63.80	‘16.11.15(화)	차량고장(2), 변전소(1), PSD(7)	9
4	63.88	‘16.10.17(월)	차량고장(2), 선로전환기(1), PSD(3)	5
5	63.98	‘16.12.19(월)	차량고장(1), 변전소(1), PSD(5)	2
6	64.00	‘16.11.02(수)	신호기계실(1), 열차무선(2), PSD(23)	8
7	64.06	‘16.12.02(금)	차량고장(3), 전기실(1), 신호기계실(1), PSD(4)	10
8	64.10	‘16.11.01(화)	차량고장(4), 신호기계실(1), 열차무선(1), PSD(3)	11
9	64.18	‘16.11.09(수)	차량지연(1), 차량고장(1), 신호기계실(2), PSD(2)	7
10	64.22	‘16.12.08(목)	차량고장(2), 신호기계실(2), PSD(6)	10

※ 건당 감점 : 전차선(1점), 변전소(1점), 선호전환기(1점), 신호기계실(0.3점), 열차무선(0.2점), PSD(0.02점)

나. 시설운영지수

□ 11개 위험요소중 9개 요인에 총 4,055건 장애가 발생하였으며 기계시설물(승강,소방,위생) 관련 장애가 2,880건으로 가장 많음.

‣ 시설운영지수가 가장 낮은 날은 12/06(화) 31.23점(관심)임.

[지수가 낮은순, 평균 31.80]

순위	시설운영지수	일 자	장애내용(건수)	총 장애건수
1	31.23	‘16.12.06(화)	사상사고(1),승강설비(3),소방설비(13), 위생환기(14), 전자시설물결함(16), 마감재탈락(1), 누수(1), 시설항목장애(1)	50
2	31.32	‘16.11.26(토)	사상사고(1),승강설비(12),소방설비(5),위생환기(10),전자시설물결함(11), 마감재탈락(3), 누수(1)	43
3	31.33	‘16.12.12(월)	사상사고(1),승강설비(14),소방설비(6),위생환기(22),전자시설물결함(7),마감재탈락(1),누수(2)	53
4	31.36	‘16.11.16(수)	사상사고(1),승강설비(6),소방설비(17),위생환기(12),전자시설물결함(9),마감재탈락(1)	46
5	31.70	‘16.12.23(금)	승강설비(18),소방설비(8),위생환기(9),전자시설물결함(8),마감재탈락(6), 누수(6)	55
6	31.72	‘16.11.03(목)	승강설비(12), 소방설비(10), 위생환기(16), 전자시설물결함(19), 궤도장비장애(1)	58
7	31.74	‘16.11.15(화)	승강설비(8),소방설비(11),위생환기(13),전자시설물결함(12), 마감재탈락(1),누수(1),시설항목장애(1)	47
8	31.74	‘16.10.26(수)	승강설비(11),소방설비(8),위생환기(13),전자시설물결함(22), 마감재탈락(2)	59
9	31.75	‘16.10.25(화)	승강설비(8), 소방설비(9), 위생환기(13), 전자시설물결함(14), 마감재탈락(1), 시설항목장애(1)	46
10	31.75	‘16.10.05(수)	승강설비(6),소방설비(8),위생환기(10),전자시설물결함(10), 마감재탈락(3), 시설항목장애(1)	38

※건당 감점 : 공사귀책 사상사고(0.5점), 승강설비(0.003점), 소방설비(0.002점), 위생환기설비(0.002),

전자시설물(0.005점), 마감재(천정,벽체)탈락(0.05점), 누수(0.013점)

※소방설비 : 통로유도등, 발신기함, 피난구유도등, 시각경보기, 수막차단벽, 화재수신반, 연기감지기 등

다. 보건안전지수

□ 4분기 중 산재승인(재해발생) 2건 발생

산재승인일	재해내용	재해발생일
2016.11.01.(화)	전동차 정비 업무중 부품의 교환 및 점검 작업중 근골격계질환 발생	2015.12.07.(월)
2016.12.22.(목)	직원화합의 날 행사 족구경기 중 좌측발목 아킬레스건 파열	2016.11.09.(수)

‣ 산업보건지수는 1건당 감점2점으로 안전지수에 크게 영향을 줌.

※ 11/01(96.87점 주의), 12/22(97.49점 관심)으로 안전지수 낮은순 1,3위에 해당됨.

4. 참고사항

2016년 안전지수(총괄)

연평균	1분기	2분기	3분기	4분기
99.49	99.46	99.54	99.51	99.45

Ⅲ	분 석 결 과

□ 2016년 4분기 안전지수 추이 : 평균 99.45(정상)

□ 2016년 4분기(92일) 중 안전수준은 주의 1일, 관심 12일, 정상은 79일임.

※ 주의 1일 : 2016.11.01.(화) 96.87점

→ 차량고장 2건(0.16), 신호기계실 결함2건(-0.6), 산업재해승인 1건(-2).

□ 2016년 연평균 안전지수 99.49(정상)

※ 1분기(99.46), 2분기(99.54), 3분기(99.51), 4분기(99.45)

Ⅳ	개 선 의 견

□ 위험요인에 대한 사고건별 감점 이외에 해당사고 원인으로 지연운행, 부정적 여론(SNS, 지상파, 신문 등) 발생, 사상사고(부상, 입원, 사망) 발생시 추가감점(10%~300%) 반영 검토.

※ 2016.10.19.(수) 김포공항역(상선) PSD사고시 안전지수는 99.43으로 정상으로 처리되는 문제점 발생