〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	차고문(화학차 쪽)고장발생보고	관리부서	돈암119안전센터
고 장 일 시	2018. 9. 5. 11:10 분경	장 소	성북구 보문로 192
조 치 사 항	- 장비회계팀 유선보고 후 전문업체 의뢰
고 장 내 역	- 차고문 상단 롤러 풀림으로 인한 사용불가
원인 및 상태	- 집무검열을 위해 차고문을 열어놓은 상태로 화학차를 2/3정도 밖으로 내어놓고 청소를 하던 중, 상단 와이어가 풀리면서 차고문이 화학차 위쪽으로 내려와서 사용불가한 상태. (차고문 파손은 없고 상단 와이어만 풀려있는 상태로, 문이 자동으로 올라가지 않아 로프로 양쪽 상단 롤러와 앵글 사이를 고정하여 임시조치 함) [사진5부 첨부]
담당자 의견	- 전문업체 점검의뢰 및 수리요함
그 밖의 사항	- 전문업체 수리 요청 유선통화 한 바 금일 수리는 어렵고 2~3일 정도 후 방문 가능하다는 답변을 받음
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자	비 고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2018년 9월 5일 차량담당자 계급 소방위 성 명 오기봉 소방교 성 명 안준택 소방교 성 명 유선기 확 인 자 계급 소방위 성명 채두영 성북소방서장 귀하

관련사진
차고문 와이어가 풀려 내려와서 상단 양쪽 롤러와 앵글을 로프로 고정, 임시조치 해놓은 상태
2. 상단 와이어가 풀린 상태(1)	2. 상단 와이어가 풀린 상태(2)
3. 양쪽 상단 롤러와 앵글을 로프로 고정(1)	3. 양쪽 상단 롤러와 앵글을 로프로 고정(2)