설 계 심 의 결 과

○ 심의요구자 : 동대문구

○ 사  업  명 : 2018년 가로수 생육환경 개선사업(안암로)

○ 사  업  비 : 50백만원

○ 심의주관부서 : 조경과

○ 심 의 일 자 : 2018. 4. 4.(수)

심  의  내  용

◦ 보행자가 많은 곳과 머무는 곳에는 은행나무 가로수를 수나무로 식재하여 열매로 인한 민원을 방지하기 바랍니다.

◦ 가로수 보호판은 보행에 불편을 주지 않도록 직사각형 형태로 설치하고, 보호판은 논슬립처리가 된 제품으로 ‘서울 공공우수디자인 인증제품’ 사용 권장합니다.

◦ 가로수 메워심기인 경우 주변 도로시설물(교통표지판, 신호등)과의 이격거리을 고려하기 바랍니다.

- ‘서울특별시 가로 설계 관리 매뉴얼 - 가로시설물 간 이격거리’ 참고)

◦ 기타 가로수 관리시설은 ‘서울시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙’ [별표2] 참고하기 바랍니다.

◦ 띠녹지 현황을 다시 조사하여 건널목 모퉁이, 버스정류장, 택시정류장에 가까운 곳과 신호등이 띠녹지 안에 있는 곳은 정비하기 바랍니다.(‘서울시 가로수 조성 관리 기본계획’ 제5장 3. 가로 띠녹지 설치 세부사항 참고)

◦ 교통섬 녹지 개선의 경우 탈락된 연석(화강석 경계석)을 보수하고, 식재 방법을 울타리(경계) 식재에서 자연형으로 식재하는 것을 검토하고, 사계장미(품종 미기재)는 유지관리에 손이 많이 가는 수종으로 다른 수종을 도입을 검토하기 바랍니다.

- ‘2018년 가로변 녹지량 확충사업’ 업무추진 요령 도입 수종 참고

◦ 가로수 생육환경 개선사업은 보도에서 시행하는 공사로 “보도블럭 10계명”을 준수하고, 특히 ‘보행안전 도우미’를 배치 및 ‘안전휀스’를 설치하여 시민의 보행불편을 최소화하기 바랍니다.

◦ 보도블럭 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 철저하게 하고 공사시방서에 보도재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등을 상세하게 기재하기 바랍니다.

-  ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 보도공사 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0))

○ 자체 심의결과 : 조건부 가결