동바리 현황 조사표

< 현 장 명 >

조사항목		답 변				비 고
현황 및구조계산서	공사금액(전체금액)	천원
	공사기간	~
	동바리 설치횟수 (설치․해체를 1회로) // 현재까지	회				설치 전경사진 송부 요망
	동바리 높이 사용하는 동바리 종류 수량(현재까지)	4.2m미만	4.2m이상~5.0m미만		5.0m이상
						강관,조립형(시스템),틀(강관틀) 기타(강재 등)
		㎡ or ㎥	㎡ or ㎥		㎡ or ㎥
	구조계산 수행 여부	(○ , × )	(○ , × )		(○ , × )	○, × 에 체크
	관계전문가(기술사) 확인 여부 및 범위 (구조계산서/도면)	(○ , × )	(○ , × )		(○ , × )	○, × 에 체크
		계산서만,도면포함	계산서만,도면포함		계산서만,도면포함	해당사항 체크
	구조계산 방법	고전적 방법(분배에 의한 방법)	2D(frame 해석)		3D(full modeling)	기타 (국토교통부 프로그램 사용)
도면	도면(시공상세도)	전문업체 제공 도면만 사용		상세도를 시공사에서 그림		(상세도 목록 및 상세도면 송부)
계획 및 점검	동바리 점검리스트 유무	있다		없다		(있을시 송부요)
	조립계획 수립	한다		안한다		(있을시 송부요)
	해체계획 수립	한다		안한다		(있을시 송부요)