동보장치 비상발령순서 및 사용법

준비단계

◆ 컴퓨터, 모니터, 프린터를 ON시킨다.

녹음단계

◆ 전화기의 수화기를 든다

◆ 플래쉬 버튼을 누르면(삐익)소리가 난다.

◆ 녹음시작(녹음시간 짧게 15초~20초 이내)

주의사항:메세지녹음 후 0번을 버튼을 눌러주십오라고 녹음

예) 구로소방서입니다 현 시간부로 비상1호 발령되었습니다. 0번을 누르고 본서로 응           소 하시기 바랍니다(두번 반복 녹음)

◆ 수화기를 내려 놓는다(녹음확인)

통신확인단계

◆ 컴퓨터 모니터에 비상발령 화면이 나타난다.

◆ 비상발령 화면에서 옵션에 마우스를 클릭한다.

◆ 통신상태 점검을 클릭한다.

◆ 점검을 누른다 이때, 정상적으로 수행 중 이라는 메시지가 나타나면 됨.

◆ 종료 클릭한다

전체 발령

◆ 비상발령화면에서 발령모드를 클릭하고 전체발령을 클릭한다.

◆ 전체발령이 나타나면 발령을 클릭한다.

부분 발령

◆ 비상발령 화면에서 부분발령을 클릭한다.

◆ 화면에서 나타나면 발령대상자를 선택하여 더블 클릭한다.

◆ 이때, 선택된 대상자는 밑으로 찍힌다.

- 순서는 내근, 갑반, 을반, 기능직, 1반(구급), 2반조(구급), 3반(구급) 더블 클릭한다

◆ 발령시작을 클릭한다.

발령 결과

◆ 발령이 끝나면 발령을 완료하였습니다 라는 메시지가 나타남.

발령결과보기 및 프린트

◆ 자료출력을 누른다.

◆ 발령결과를 누르고 화면보기 및 결과 출력을 누른.(프린터)