- 동일하이빌 아파트 -

화 재 대 응 계 획

2018. 1.

성 북 소 방 서

돈암119안전센터

동일하이빌 아파트 화재대응계획

동일하이빌 아파트 개요

□ 일반개요

○ 위치 : 서울특별시 성북구 보문로38길 11 (동소문동5가)

○ 크기 : 지하5층/지상25층, 연면적-47,086.58㎡, 바닥면적 2,486.60㎡

※지하주차장 1~2층은 상가에서 관리, 지하주차장 3~5층은 아파트에서 관리

○ 사용승인일 : 2006년 03월 06일

○ 입주현황 : 아파트 236세대, 상가 88 개실 중 45개실 입주

건물 전경

건물 위치도(용수 포함)

2. 일반현황

□  건물 단면도 및 출입구 현황

□ 관리현황

명 칭	연락처	비고
상가 관리 사무실	02-921-2640, 02-953-2260 ************* (관리자-윤덕영)	지하주차장 1~2층 관리
아파트 관리 사무실 및 방재실	02-953-2262 ************* (관리자-김종열)	지하주차장 3~5층 관리

※ 주상복합 아파트로서 아파트와 상가 관리 주체가 분리되어 운영되고 있음.

□ 소방시설

구분	소방시설	설치내역
소화설비	소화기구	· 각 층별 총 160개 , 각 세대별 보유
	옥내소화전	· 각 층별 총 123개
	스프링클러설비	· 헤드 3706개, AV 38개
경보설비	자동화재탐지설비	· 감지기 458개 · 회로 139개
	비상방송설비	· 스피커 455개
피난설비	유도등	· 214개 설치
	비상조명등	· 307개 설치
	완강기	· 16개 (3층~10층에 설치)
소화활동 설 비	연결송수관설비	· 송수구 쌍구형 6개(건물 우측) · 방수구 113개
	비상콘센트설비	· 81개
	제연설비	· 배연구 120개

□ 주변 및 건물 여건

- 건물 정면, 우측면, 후면에 2차선 도로가 위치하여 소방차량 진입 및 부서 가능.

- 건물 정면에 성북천, 건물 우측면에 돈암제일시장이 위치.

- 지하1 ~ 지상3층은 상가 건물로 불특정 다수인 출입으로 화재시 신속한 대피가 어려워 다수의 인명피해가 우려.

- 다수의 출입구가 존재하고, 내부가 구조가 복잡하며 발생장소에 따른 출입구가 다르므로, 피난 및 내부진입 시 정확한 화재발생 위치 확인이 필요.

- 화재발생시 지하1층에 있는 방재실에 직통계단(13번출입구)으로 진입하여 화재위치 확인 및 소방시설 통제.

- 헬리포트가 옥상에 설치되어 있어, 비상시 소방헬기를 이용 가능.

□ 인근 소방관서 소방력 현황

구 분	인원(1일)	가용장비	출동로
길음119안전센터	12	·펌프1,물탱크1,구급2	일반도로
숭인119안전센터	9	·펌프1,물탱크1,구급1	일반도로
연건119안전센터	9	·펌프1,물탱크1,구급1	일반도로
성북 현장대응단	28	·펌프1,물탱크1,고가1,굴절1,조연1,구조버스1,구조공작1, 구급2	일반도로
중부 현장대응단	30	·펌프2,물탱크1,무인방수1,고가1,굴절1,조연1,구조버스1,구조공작1,구급1	일반도로
종로 현장대응단	30	·펌프2,물탱크1,고가1,굴절1,조연1,구조버스1,구조공작1,구급1	일반도로
용두119안전센터	9	·펌프1,물탱크1,구급1	일반도로

3. 화재대응계획

□ 위치별 출동거리 분석

구분	소방서 ↔ 건물 (거리/시간)	도착 순서	비고
돈암119안전센터	0.2km/1분	1	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.
길음119안전센터	2.0km/4분	2	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.
숭인119안전센터	2.1km/4분	3	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.
연건119안전센터	2.9km/6분	4	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.
성북 현장대응단	3.0km/6분	5	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.
용두119안전센터	3.0km/6분	6	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.
중부 현장대응단	3.7km/7분	7	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.
종로 현장대응단	4.9km/10분	8	도로사정에 따라 출동시간이 달라짐.

□ 단계별 출동대 편성

단계	상황	출동대 편성	비고
대비 단계	주차장내 화재발생	·돈암119안전센터: 펌프1,탱크1,구급1(인원9명) ·길음119안전센터: 펌프1,탱크1,구급1(인원9명) ·성북 현장대응단: 지휘1,펌프1,탱크1,구조버스1,구조공작1, 조연1, 구급1 (인원24명) ·용두119안전센터: 펌프1,탱크1,구급1(인원9명) ·연건119안전센터: 펌프1,탱크1,구급1(인원9명) ·숭인119안전센터: 펌프1,탱크1,구급1(인원9명) ·중부 현장대응단: 지휘1,펌프1,탱크1,구조버스1,구조공작1, 조연1, 구급1 (인원24명)	·유관기관 협조요청
대응 1단계	주차장내 화재확대	·대비단계+ ·중부,종로,강북,동대문 여유 소방력 추가배치 ·특수구조단 인력장비 ·긴급구조 지원 기관등 필요소방력 요청	·유관기관 협조요청 ·지역긴급구조통제단 가동
대응 2단계	터널내 화재 확대 시	·대응1단계+ ·시 여유 소방력 추가배치 ·도 특수구조단, 중앙119구조대 인력/장비 ·긴급구조 지원기관 등 필요 소방력 요청	·유관기관 협조요청 ·지역긴급구조통제단 시 긴급구조통제단 가동

□ 상황실 및 출동대원 현장활동 기준

○ 119종합상황실과 동일하이빌 방재실 정보공유를 한다.

* 차량진입로·스프링클러설비·제연설비 작동, 비상방송설비 등

○ 119종합상황실에서는 수집한 정보를 출동대에 통보한다.

○ 동일하이빌 방재실(지하1층 위치)에서는 비상방송설비를 이용하여 안내 방송을 실시한다.

○ 옥내로 진입한 출동대는 지휘팀의 무전을 청취하며 현장활동을 실시한다.

○ 현장에 도착한 지휘관은 동일하아빌아파트 방재실에 직원을 파견하여 현장상황을 파악하여 보고하게 하고, 재난상황이 안정될 때 까지 방재실에 상주하면서 상호 협조할 수 있도록 한다.

○ 현장지휘관은 지하주차장 내부에 진입한 대원과 교신 가능한 위치에서 현장을 지휘한다.

○ 현장에는 반드시 2인1조 이상으로 진입하고 지상 및 피난계단을          이용하여 지상 및 옥상으로 신속한 인명대피를 유도한다.

○ 현장에 진입하여 화재를 진압하는 진압대원은 구조대원의 경계 및 엄호주수를 병행하여 실시한다.

○ 현장에 진입한 진압대원은 소방차량의 호스를 전개하여 진압활동을 실시하고 소방차의 소방용수가 부족한 경우에는 옥내소화전을 점령하여 화재진압 활동을 실시한다.

○ 현장지휘관은 후착대로 현장에 도착한 소방차량에 대하여 건물 우측면에 위치한 연결송수관설비의 송수구를 점령하여 송수하도록 한다.

○ 재난현장에 도착한 구조대원은 비상계단을 이용하여 안전지대로 인명구조 및 대피를 유도한다.

○ 구조대원의 인명구조 및 대피유도로 인하여 구조 및 대피한 인원은 별도의 구급차, 또는 버스를 동원하여 이송한다.

4. 상황별 대응절차 시나리오

#1. 지하 주차장 화재대응

구 분	대 응 절 차	비 고
진입절차	·방재실에서 정확한 화재위치를 확인하고, 자체소방시설 통제 및 내부진입하여 옥내소화전 점령 ·후착대는 건물 우측면에 있는 연결송수관 점령 ·건물 우측면 지하주차장 직통계단을 통해 진입 : 돈암119안전센터, 성북 현장대응단(진압대,구조대) ·건물 우측면 지하주차장 차량 진입로를 통해 진입 : 길음119안전센터, 용두119안전센터 ·건물 후면 지하주차장 차량 출구를 통해 진입 : 숭인119안전센터, 종로현장대응단(진압대,구조대) ·건물 전면 상가 출입구를 통해 진입 : 연건119안전센터, 중부 현장대응단(진압대,구조대) ·내부 방송설비, 피난설비를 이용하여 대피유도 및 인명구조 실시 ·내부에 열이 충만할 경우는 1층 직통계단(13번출입구)을 통해 진입 ·제연설비로 배연을 하거나, 차량 진출입로에 배연기를 설치하여 배연 실시.	·주변 도로 통제 (교통혼잡 통제) ·행인 통제를 통한 추가 안전사고 예방
차량정체 진입대책	·건물주변 주차차량 이동방송 및 강제 이동조치하여 진입 ·유관기관 협조를 통한 견인 및 강제이동조치	·전면 차선 폭: 7M ·우측 차선 폭: 9M ·후면 폭: 7M

※ 지하 주차장 내부도

지하1층	지하2층	지하3층 ~ 지하5층

#2. 상가 화재대응

구 분	대 응 절 차	비 고
진입절차	·방재실에서 정확한 화재위치를 확인하고, 자체소방시설 통제 및 내부진입하여 옥내소화전 점령 ·후착대는 건물 우측면에 있는 연결송수관 점령 ·건물 우측면 상가 출입구를 통해 진입 : 돈암119안전센터, 성북 현장대응단(진압대,구조대) ·건물 전면 상가 출입구를 통해 진입 : 길음119안전센터, 중부 현장대응단(진압대,구조대) ·건물 후면 상가 외부계단을 통해 진입 : 숭인119안전센터, 종로현장대응단(진압대,구조대) ·내부 방송설비, 피난설비를 이용하여 대피유도 및 인명구조 실시	·주변 도로 통제 (교통혼잡 통제) ·행인 통제를 통한 추가 안전사고 예방
차량정체 진입대책	·건물주변 주차차량 이동방송 및 강제 이동조치하여 진입 ·유관기관 협조를 통한 견인 및 강제이동조치	·전면 차선 폭: 7M ·우측 차선 폭: 9M ·후면 폭: 7M

※ 상가 내부도

지상1층	지상2층 ~ 지상3층

#3. 아파트 화재대응

구분	대 응 절 차	비고
진입절차	·정확한 화재 발생 층과 호수 파악 ·방재실에서 정확한 화재위치를 확인하고, 자체소방시설 통제 및 내부진입하여 옥내소화전 점령 ·후착대는 건물 우측면에 있는 연결송수관 점령 ·건물 후면 동별 호수별 출입구를 구별하고 정확한 출입구 인지 후 진입 : 돈암119안전센터, 성북 현장대응단(진압대,구조대) ·내부 방송설비, 피난설비를 이용하여 대피유도 및 인명구조 실시
연결송수관설비 송수구	·건물 우측면 상가 출입구 앞	제일 미용실앞

※ 아파트 내부도

지상4층 ~ 지상25층

# 4. 다수 환자발생 대응

상황1. 지하주차장 다수환자 발생

구분	분산이송병원
	고대 안암	서울대	성바오로	국립의료원	서울 백병원
지하주차장	1.9km/4분	2.4km/5분	4.3km/9분	4.4km/9분	4.8km/10분

○ 동일하이빌↔병원 근거리 이송 : 고려대학교 안암병원

○ 환자이송 시나리오

구분	계	성별		분산이송병원
		남	여	고대안암	서울대	성바오로	국립의료원	백병원
계	36	23	13	11	6	6	6	7
중상자	11	7	4	6	2	1	-	2
경상자	16	10	6	2	3	3	5	3
비응급	5	3	2	-	-	2	1	2
특수환자(화상)	4	3	1	3	1	-	-	-

5. 동일하이빌 관리사무소 대응

단계별	조 치 사 항	비고
대비단계	·건물내부 상황 24시간 모니터링 ·소방·방재·안전시설 유지관리 ·거주민 대피 대책 수립
건물 화재발생	·모니터링을 통한 재난발생 접보 ·119종합상황실과 정보공유 ·건물내부 방송설비를 통한 거주민에 상황 전파 ·원격조정을 통한 소방·방재·안전시설 작동	·비상방송설비, 제연설비, 자동화재탐지설비 등
대응 단계 발효	·배연시스템 작동: 지하주차장 배연 ·소방대 외 건물 내부 진입 차단 ·안전요원 현장확인	·대형·다수환자발생 ·유관기관 협조요청