붙임1		동절기 대비 소방청사 건축물 안전점검표

점 검 항 목		점검결과(v표시)			내용(위치,상태)
		양호	개선 필요	해당 없음
1) 지반상태
◦ 시설물 주변의 지반 침하 또는 이로 인한 건물의 기움, 균열 등
2) 구조부재
◦ 주요 구조부재(보, 기둥, 슬래브, 내력벽)에 균열, 누수 및 누수 흔적
◦ 구조부재의 처짐, 기욺 또는 단면 손실 등의 변형
◦ 철근 부식, 노출 또는 콘크리트의 박리·박락
◦ 철골부재의 기욺, 좌굴 등의 변형
◦ 철골부재 부식에 의한 단면 결손
3) 비구조부재
내부	◦ 내부 칸막이벽(벽돌, 블록 등)에 균열 및 변형(기욺)
	◦ 천장, 벽체 및 바닥 마감재에 파손, 오염, 변형(처짐, 기욺 등), 누수 및 누수흔적
	◦ 각층 출입문 작동상태, 창호 시건장치 및 개폐상태
외부	◦ 옥상, 지붕 방수층의 상태
	◦ 옥상 난간의 과도한 균열, 변형 발생
	◦ 지붕 마감재나 외벽재가 바람에 의한 비산의 위험성 여부
	◦ 외벽에 부착되어 있는 기기의 탈락·낙하의 위험성 여부
	◦ 균열이 있는 유리가 폭설에 의해 파손될 위험성 여부
4) 부대토목시설
콘크리트옹벽	◦ 옹벽 파손 및 손상, 균열 발생 여부
	◦ 배면토의 침하, 침수, 배수구 막힘 발생 여부

점 검 항 목		점검결과(v표시)			내용(위치,상태)
		양호	개선 필요	해당 없음
콘크리트옹벽	◦ 누수, 층 분리 및 박락, 백태 발생 여부
	◦ 철근 노출 발생 여부
	◦ 옹벽상단 토사 및 낙석제거 여부
보강토 옹벽 및 석축	◦ 파손 및 손상, 균열, 누수 발생 여부
	◦ 수평이동, 침하, 기울어짐 등 발생 여부
	◦ 변형(배부름 등) 발생 여부
	◦ 배면토의 침하, 침수 여부
	◦ 배수구 설치 및 청소 여부
	◦ 옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부
게비온 옹벽	◦ 채움재 유실 여부
	◦ 와이어 메쉬(wire mesh)의 파손 여부
5) 주변시설
◦ 주변시설(배수로,측구)의 설치 여부
◦ 주변 배수시설의 관리 상태
◦ 배수시설의 배수기능 적합 여부
◦ 도로융기 발생 여부(도로시설)
◦ 인접 가로수의 일률적 기울어짐 여부
◦ 침하의 발생 여부(상부지반)
◦ 주변 시설 변형 여부
◦ 인접 지중 매설관의 누수 여부
◦ 상·하수시설물 파손 여부
6) 제설장비
◦ 염화칼슘, 모래 등 제설용품 상태 및 적정 재고량 확보