동절기 계량기 및 수도관 동파예방 안내문

□ 수도계량기 동파예방 요령
1. 수도계량기 보호통 내부는 물이 고이지 않도록 하시고, 보온재(헌옷, 인조솜, 보온

카바 등)로 채워야만 동파를 막을 수 있습니다.
2. 공동주택 복도에 설치한 계량기는 보호통 틈에 테이프나 헝겊으로 막고 가급적

보호함 문을 열지 않도록 합니다.
3. 장기간 집을 비우거나, 영하 8°C이하 혹한이 계속될 때는 수도꼭지를 조금 틀어

수도관에 물이 흐르게 하면 동파를 방지할 수 있습니다.

□ 노출된 수도관 동파예방 요령
1. 노출된 수도관은 동파될 염려가 있으므로 보온카바나 헝겊 등으로단단히 감고

비닐로 감싸서 물이 들어가지 않도록 합니다.
2. 부동급수주는 앞 고동을 항시 열어 놓고 뒷고동만 사용하는 것이 좋습니다.

□ 계량기 및 수도관 동파 ․동결시 대처요령
1. 계량기 및 수도관이 얼었을 경우 헤어드라이기를 이용하거나, 15℃ 정도의 더운물

로 녹이기 시작하여 점차 뜨거운 물로 녹여야 합니다.
2. 계량기를 기준으로 집안에서 수도관이 얼었을 경우 집주인이 수리하셔야 합니다.
3. 수도계량기가 얼어 터졌을 경우 계량기 대금과 교체비용을 집주인이 부담하셔야

합니다.

□ 보일러 배관 보온요령
1. 보일러 밑의 노출된 배관은 헌 옷 등으로 감싸서 보온합니다.
2. 장기간 외출 시에는 보일러를 끄지 말고 동파방지 또는 외출 기능으로 두어야 합니다.
3. 배관이 얼었을 경우에는 따뜻한 물이나 헤어드라이기를 이용하여 서서히 녹여야 합니다.

□ 피해사례

1. 청량리도매시장 서통상사(2012.12.28.) - 수도관 동파, 지하창고 침수, 공산품 피해 2. 제기동 도매점 우리푸드 에프엔씨(2013.1.14.) - 수도관 동파, 지하창고 침수, 공산품 피해 3. 제기동 도라지 가공 주택지하(2013.1.12.) - 수도관 동파, 지하(도라지가공), 가재도구 피해 4. 제기동 1141-59 중앙빌딩(2014.1.4.) - 수도관 동파 지하 침수 물품 피해

동대문소방서 용두119안전센터