겨울철 수도계량기가 얼면 수돗물이 나오지 않아 불편을 겪게 됩니다.

미리 미리 수도계량기함을 보온하여 불편없는 겨울 보내세요

계량기 동파예방 방법

⓵ 계량기함(통) 내부 수도관 관통구 등 틈새를 밀폐한다.

⓶ 계량기함(통) 내부를 헌옷 등의 보온재로 채운다.

⓷ 뚜껑부분은 보온재로 덮고 비닐카바 등으로 넓게 밀폐한다.

⓸ 혹한 시에는 수돗물을 조금씩 흐르게 하여 받아서 사용한다.

계량기 및 수도관이 얼었을 때 조치요령

⓵ 따뜻한 물수건을 이용하거나, 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹여야 하며, 50℃이상 뜨거운 물로 녹이게 되면 열손상(고장)으로 교체하게 됩니다.

⓶ 계량기가 얼어서 유리가 깨지면 수도사업소에 신고하셔야 합니다.

	☎ 120

시민과 소통하는 4단계 동파예보제 안내

단계별로 쉽게 알수 있는『동파 예보제』실시

①단계 동파관심	⇒	②단계 동파주의	⇒	③단계 동파경계	⇒	④단계 동파심각
일 최저기온 –5℃ 이상		일 최저기온 -5℃ 미만~-10℃ 이상		일 최저기온 –10℃ 미만 -15℃이상		일 최저기온 –15℃ 미만

단계별 시민 행동 요령

동파위험 단계	시민 행동요령
①단계 동파관심	▣ 수도계량기 보호통(함) 사전 보온조치 ▣ 외부 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온재(하드론, 아티론) 등으로 노출 부위를 감싸 외부 찬 공기로부터 보호
②단계 동파주의	▣ 수도계량기, 노출 수도관, 화장실 및 보일러 등 보온조치 재점검
③단계 동파경계	▣ 장기간 집을 비울 때는 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방
④단계 동파심각	▣ 장기간은 물론 일시 외출, 야간 등 단기간 수돗물을 사용하지 않는 경우에도 보온조치를 하였더라도 욕조의 수도꼭지를 아주 조금씩 흐를 정도로 개방