등산로 정비사업 설계심의 결과(서초구)

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	반영여부
서초구	-사업명 : 우면산 도시자연공원 등산로 정비사업 - 위 치 : 서초구 방배동 산92번지 일대 - 연 장 : 약 1.3km 사업비 : 190,000천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 목교설치 , 축대목 정비, 목계단 정비, 샛길 차단, 노면 정비 등	가. 축대목 등 목재제품 도색 관련 - 축대목, 목계단 등 목재제품 설치시 현장여건에 따라 기와진회색으로 도색하여 설치할 수 있도록 검토 바람 - 기존 목재난간 등은 기와진회색으로 도색처리 - 기 설치되어 있는 로프난간의 로프는 흰색 보다는 기와진회색으로 교체 설치하여 관리될 수 있도록 하고, 향후 파손될 경우 목재난간으로 설치하여 관리될 수 있도록 검토바람 나. 철거되는 기존 현장 목재품 처리 관련 - 축대목 설치시 철거되는 기존 축대목은 현장여건에 따라 현장 주변에 정리하여 쌓아서 자연적으로 부후처리하고, 방부 처리된 목재만 폐기 처리할 수 있도록 검토 - 축대목이 설치구간 주변 공간에는 맥문동이나 줄사철을 식재하여 사면이 안정화 될수 있도록 검토 다. 천막 철거 공간 수목식재 검토 - 철거된 기존 배드민턴장의 천막시설이 철거되는 공간에는 수목을 식재하여 안정화가 될 수 있도록 검토바람 라. 사유지 토지사용승낙 협의 후 시설설치 - 사유 토지는 토지소유주의 사용승낙을 받은 후 시설이 정비될 수 있도록 협의후 정비하고 토지사용 승낙서를 첨부하여 예산 요청하기 바람.

등산로 정비사업 설계심의 결과(강남구)

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	반영여부
강남구	-사업명 : 대모산 도시자연공원 등산로 정비사업 - 위 치 : 강남구 일원동 산63 일대 - 연 장 : 약 1.5km 사업비 : 187,000천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 목계단 정비, 횡단배수로 정비, 매트설치, 수목식재 등	가. 목계단 옆면 수목식재 처리 - 목계단 정비 후 양 옆면의 나지가 발생되는 공간에는 주변 현황과 어울릴 수 있는 수종을 선택하여 수목을 식재하고 토사가 유실되는 것을 방지할 수 있도록 하기 바람 나. 횡단배수로 설치 관련 - 횡단 배수로는 가급적 현장 여건을 감안하여 설치토록 하고, - 설치되는 모양도 현장여건에 맞게 사각형이나 둥근 목재형으로 설치하기 바라며, - 목재가 지면아래에 묻히는 깊이도 가급적 목재 절반 이상을 묻히도록 하여 보행에 지장이 없도록 설치 바람.