등산로 정비사업 설계심의 결과(성북구)

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비 고
성북구	-사업명 : 북악산도시자연공원 등산로 정비사업 - 위 치 : 성북구 정릉동 산87-1번지 일대 - 연 장 : 약 0.5km 사업비 : 140,000천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 데크 설치, 안전난간 설치, 목계단 설치, 수목식재 등	가. 데크시설 및 목재 휀스 도색 검토 - 기존 설치되어 있는 목계단이나 목재휀스는 기와진회색으로 오일스텐을 도색하여 이용할 수 있도록 검토 바람 - 신규 설치되는 데크시설 및 안전난간 등 목재 제품에는 기와진회색으로 도색 처리하여 활용토록 검토 나. 안전난간 설치 관련 - 데크시설 안전난간 설치시 난간 내부목재를 횡단모양으로 설치하는 것보다는 종단모양(세로살) 으로 촘촘히 설치하여 유아들이 난간사이로 빠지는 위험이 없도록 검토 다. 등산로 노면 정비 관련 - 등산로 노면이 경사가 심하지 않은 구간은 야자매트 등으로 설치하여 이용할 수 있도록 하고, 경사가 심한 구간 등 꼭 필요한 구간에만 목계단으로 교체 설치하여 이용할 수 있도록 검토 라. 목재 제품 건조 철저 후 공사시행 활용 - 안전난간, 목재휀스, 데크시설 등 목재제품은 건조를 철저히 시행하여 이용할 수 있도록 시방서에 명기하기 바람. 마. 기존 데크시설 철재 녹막이 페인트 도색 - 기존 데크시설 정비시 철재 골조는 녹제거 및 녹막이페인트 재 도색 등을 철저히 시행하여 정비할 수 있도록 하기 바람 바. 파고라 설치 제외 검토 - 데크 위 설치되는 파고라는 모양이나 이용도 등을 감안할 경우 필요성이 떨어질 것으로 보이므로 설치 제외 검토 사. 데크 옆 콘크리트 벽면 수목 차폐식재 - 데크 옆 벙커벽면의 콘크리트 노출된 벽면 앞에 관목을 식재하여 차폐 처리할 수 있도록 검토 - 등산로 주변에 관목이나 교목 등 수목을 추가 식재하여 경관을 개선할 수 있도록 검토

등산로 정비사업 설계심의 결과(은평구)

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비 고
은평구	-사업명 : 봉산 등산로 정비 사업 - 위 치 : 은평구 신사동 산136-4 일대 - 연 장 : 약 1.5km 사업비 : 186,000천원 내 용 : 등산로 정비 세부내용 목계단, 축대목 설치, 야자매트, 안내판 설치 수목식재 등	가. 전망 데크시설 설치 재 검토 - 편백나무숲 상부에 설치되는 전망데크는 주변 경관 및 기존 수목의 벌채, 서울둘레길과의 연계성을 감안할 때 전망데크 설치는 재검토 하기 바람 나. 수목식재시 화관목으로 식재 검토 - 수목식재 시, 산림내 지역특색 수종을 고려하여 화살나무 등을 식재하는 것 보다는 봄철 꽃을 볼 수 있는 조팝나무나 황매화 등 수종으로 선택하여 식재할 수 있도록 검토

등산로 정비사업 설계심의 결과(중랑구-주민참여사업)

요청부서	사 업 개 요	심 의 내 용	비 고
중랑구	-사업명 : 용마산 산책길 조성 사업(주민참여사업) - 위 치 : 중랑구 면목동 산1-3 일대 - 연 장 : 약 1.1km 사업비 : 189,000천원 내 용 : 등산로 주변 초화류 식재 세부내용 산철쭉, 진달래 식재, 샛길정비, 목교설치, 암석원 정비 등	가. 진달래 등 수목 수급 가능여부 확인 - 진달래 등 이식이 곤란한 수종은 현장 채취목으로 식재하는 것보다는 재배목을 식재할 수 있도록 수목 수급 가능여부를 확인하여 설계에 반영토록 하기 바람 나. 암석원 조성 관련 검토 - 암석원 주변 야생화 식재시 주변 경관과 잘 어울려 조성될 수 있도록 검토