□ 외부 E/V 위치 변경

○ 심의결과 반영을 위해 E/V 대기자와 연결통로 이용자가 충돌하지 않도록 2대의 EV를 통합하여 지하승강장에서 지상으로 직통으로 설치하였고 이 과정에서 E/V위치 변경(약5m)

개선 전

개선 후