	이하 빈칸
지상 5층 폐백실 옆 옥상 주출입구 상단 피난구유도등 보수