로 프 매 듭 법

▣ 매듭의 조건	▣ 로프의 명칭
￭ 묶기 쉽고(신속) ￭ 풀리지 않고(정확) ￭ 간편하게 해체(회수가능)	￭ 일반적으로 로프(ROPE) ￭ 한국의 경우 밧줄 ￭ 독일의 경우 wi일(SEIL) ￭ 프랑스의 경우 꼬르드(CORDS)

구 분	명 칭		특 징
마디짓기 (결절매듭)	□ 엄지매듭		로프에 마디를 만들 때 사용, 풀기 어렵다.
	□ 옹매듭		엄지매듭과 같은 용도, 풀기 쉽다.
	□ 두겹엄지매듭		로프의 중간에 고리를 만들 때 사용, 하중 받으면 풀기 어렵다.
	□ 두겹8자매듭		로프에 고리를 만들 때 사용, 간편하고 튼튼하다. 카라비너에 걸거나 개방된 지지물에 묶을 때 사용, 풀기 쉽다.
	□ 줄사다리매듭		긴급한 경우에 사용
	□ 나비매듭		로프중간에 고리를 만들어 사용할 때
이어매기 (연결,결합매듭)	□ 바른매듭		같은 굵기의 로프를 연결할 때 사용
	□ 한겹매듭		굵기가 다른 로프나 젖은 로프를 연결할 때 사용
	□ 두겹매듭		한겹매듭보다 더 튼튼하게 연결할 때
	□ 8자연결매듭		많은 힘이 받는 곳에 설치, 풀기 쉽다.
	□ 데그스매듭 (피셔맨매듭)		장시간 고정시켜 두는 경우 사용, 풀기 어렵다.
	□ 아카데미 매듭		굵기가 같은 로프를 확실하게 연결할 때
움켜매기 (결착매듭)	말뚝매듭	□ 폐쇄형말뚝매듭 (까베스땅)	폐쇄형 지지물에 묶을 때 사용(반드시 절반매듭 실시)
		□ 개방형말뚝매듭	개방된 지지물에 묶을 때 사용(반드시 절반매듭 실시)
		□ 두겹말뚝매듭	큰 지지물이나 폐쇄형 지지물에 묶을 때 사용
	□ 고정매듭		로프 굵기에 상관없이 묶고 풀기 쉽다
	□ 감아매기		굵은 로프에 가는 로프를 감아매어 당기는 방법 (비상매듭이라고 함)
	□ 바흐만 매듭		카라비너에 로프를 감아돌려 만드는 매듭
신체묶기매듭 (특수매듭)	□ 두겹고정매듭		의식이 있는 요구조자 또는 장소가 협소한 공간에서 구조대원 이 활용할 때(안전벨트 대용 가능)
	□ 세겹고정매듭		의식이 없는 요구조자에게 사용(작업공간이 넓은 장소에 활용)
	□ 잡아매기		구출 또는 낙하훈련등과 같은 충격이 심한 경우 고통(충격)을 완화하기 위하여 사용
	□ 앉아매기		안전벨트 대용으로 사용
	□ 잴프스트매듭		안전벨트 대용으로 상반신 어깨에 매어 활용(확보)