로  프  매  듭  법

□ 로프의 활용

각종 구조작업에 있어서 대원의 진입, 탈출, 요구조자의 구출 및 각종 기자재의     조작, 장애물의 견인, 제거등 그 활용범위가 매우 넓다.

□ 로프의 명칭

일반적으로 로프라고 불리우나 독일의 경우 쟈일(seil), 프랑스의 경우 꼬르드     (cords)라고 부른다.

□ 로프의 구성

z형 꼬임, S형꼬임, 일자형

□ 로프의 종류

○ 재료에 따른 종류

대마, 마닐라 로프, 나일론, 테프론, 비닐론 로프등이 있다.

○ 굵기에 따른 종류

11mm 또는 12mm가 일반적이며,8~13mm까지 다양하다.

○ 길이에 따른 종류

40m가 가장 일반적이며 필요에 따라 60,80,100,150,200,까지 제작하여       활용한다.

장 점	단 점
-인장력이 가장 강하다 -경량이다. -탄력성이 좋아 피로가 적다. -유연하며 취급하기 쉽다.	-열에약하다 -옆으로의 전단력에약하다. -화공약품에 약하다.

□ 나일론 로프의 장단점 및 강도

나일론 로프의 강도
신품: 약3,300KG 상품: 약2,900KG 중품: 약2,600KG	하품: 약2,900KG 젖엊을 경우 약10%, 횡하중시 약 50% 감소

□ 로프를 구입할 때 고려하여야하는 사항

○ 되도록 가벼운 것을 골라라

○ 취급이 용이한 것을 골라라

○ 고강도 이미 충경의 흡수가 용이하고 신장성, 내 마모성이 큰 것을 선정한다.

□ 로프를 사용할 때 주의하여야 하는 사항

○ 사용 전에는 마모나 절손부위가 있는지를 확인한다.

○ 밟거나 땅에 끌지 않는다.(모래등에 의한 심지손상)

○ 로프를 장시간 당긴 상태로 놓아두지 않는다.

○ 건물이나 모서리에 직접 닿는 것을 피한다.

○ 불에 약하기 때문에 화기에 조심한다.

○ 구입시기를 기록하여 적절한 시기에 폐기조치 한다.

○ 가장 취약한 요소를 조심한다. : 햇빛, 산, 남용

○ 자외선에 약하다. (태양에 바짝 쪼인 뒤 섬유를 현미경으로 보았을때 자연       절단 되는 것을 볼 수 있다.)

□ 로프의 평균 수명

○ 삼 로프: 평균 50회

○ 나일론 로프: 바위 30회, 얼음 60회

○ 부정기적으로 가금 사용할 때 2-4년

○ 정기적으로 주말 산행에 사용할 대 :2년

○ 매일 사용할 경우 : 정도에 따라 3개월~1년

□ 로프취급 요령

○ 보관시

․ 한발감기로 보관한다. (꼬임을 완전히 풀어준다)

․ 직사광선을 피하고 통풍이 잘되는 곳에 보관한다.

․ 유지, 포액 약품등을 취급하는 장소에서는 단시간이라도 피한다.

․ 직접 바닥이나 지면등에 두지 않고 선반 등에 둔다.

․ 로프위에 무거운 것을 올려 놓지 않는다.

․ 부득이 벽에 걸때는 예리한곳을 피한다.

․ 보관은 완전히 건조 시킨 후 한다.

○ 차량 적재시

․ 빗물등 수분이 없는곳에 적재한다.

․ 항상 사용가능한 장소에 잘 정리하여 적재한다.

○ 훈련시

․ 안전조치 : 가종 훈련시에는 2겹으로 사용하는 것을 원칙으로 2중의 안전                  조치를 한다.

․ 손상,절상의 방지 : 끌거나 밟아서는 안되며 시설물에 설치 한 때는 항상                          완충 조치한다.

․ 마모의 방지 : 소손,약품에의 접촉, 심한 꼬임에 주의하고 특히 건물, 바위                     등의 모서리에는 담요등을 깔아 보호한다.

○재해시

․ 재해현장에서는 긴급을 요하는 경우가 많으므로 상황에 맞는 안전 조치가       필요하며 그 취급은 훈련시에 준한다.

○점검시 확인사항

․ 절손부분 유무

․ 스트랜트 외피 형태의 마모여부

․ 섬유표혐늬 마모상황

․ 건습 상황

․ 이물질 부착 여부

○정비시

․ 사용후에는 반드시 오물, 이물질 등을 제거하고 젖은 경우에는 직사광선을        피하고 통풍이 잘 되는 곳에서 건조 시킨다.

․ 유지류, 흙. 약품등으로 오손된 경우는 깨끗이 씻어 건조시킨다.

□ 로프매듭

로프는 각종 구조작업 및 구조훈련에 있어 대원의 진입, 탈출, 상병자 등의 구출 각종 기자재의 승강, 장애물의 견인, 제거 등 그용도는 넓고 구조용구 중에서 가장 이용도가 높은 용구로 사용방법 및 매듭방법을 잘못하면 대원자신의 생명도 위기에 휩싸일 수 있으므로 확실한 로프매듭법을 습득해야한다

○ 매듭의 기본 원칙

․ 목적에 맞는 매듭을 선택한다.

․ 정확하게 묶는다.

․ 매듭 후 반드시 확인한다.

□ 매듭의 분류

결 절	결 합	결 착	로프매듭의 응용
엄지매듭 8자매듭 절반매듭 나비매듭 한겹8자매듭 두겹8자매듭 에반스매듭 줄사다리매듭 8자줄사다리매듭 고정매듭 두겹고정매듭 세겹고정매듭	바른매듭 한겹매듭 두겹매듭 아카데미매듭 피셔맨매듭 두겹피셔맨매듭 테이프매듭 되감기8자매듭	말뚝매기 반말뚝매기 두겹말뚝매기 터벅매듭 감아매기 바흐만매듭	사다리 묶기 도끼묶기 갈쿠리 묶기 공기호흡기 묶기 수관 묶기

○결절매듭 : 매듭에 절(마디)를 만드는 것

엄지매듭(over hand knot) : 옭매듭, simple knot, 막매듭

로프에 마디를 만들거나 절단한 로프의 풀림을 방지하기 위하여 활용한다.  보통 다른 매듭을 한 다음 풀리지 않도록 끝 처리를 하는 매듭으로 많이 쓴다. 끝 처리로 옭매듭을 할 때 주의 할 점은 본 매듭 줄이 돌아간 방향을 그대로 따라가며 옭매듭을 해야 저절로 매듭이 느슨해지는 것을 막을 수 있다. 어떤 매듭을 하던지 매듭을 한 다음에는 꼭 끝처리로 옭매듭을 해야 안전하다

단점 : 엄지매듭은 매듭을 했을때 강도가 약하고, 떨어지는 충격에 꽉 조여지면         풀기 어렵기 때문에 등반로프를 묶을 때는 잘 쓰지 않는다.

8자매듭(figure-8knot) : 8자 옭매듭,

가장 폭넓게 이용되며 가장 강한 강도를 가지고 있는 매듭으로 등반중에도 풀릴 염려가 거의 없고 충격을 받아도 쉽게 풀 수 있다. 안전 밸트의 고리에 카라비너를 끼워 로프를 연결할 때 주로 사용한다. 이 매듭을 한 후에도 여분의 끝줄로 한번 더 오버핸드 매듭으로 끝 묶음을 하는 것이 안전하다.

단점 : 매듭 자체가 크고 복잡하며, 로프의 길이가 많이 소요된다.

장점 : 안전도가 높고 등반자의 추락시 끊어질 위험이 적으며 충격에 강하다.

절반매듭

절반매듭만으로 사용해서는 안되며, 로프의 연결 결착 등 매듭의 안전을 확실하게 하기 위하여 보조용으로 사용한다.

나비매듭(butterfly knot) : harness hitch knot

로프의 중간에 고리를 만들 필요가 있을 경우 사용한다. 또한 중간에 로프가 헤어지거나 끊어질 우려가 있는 경우에도 사용한다.

이 매듭은 고리에 손을 넣어 물건을 쉽게 옮기기 위해서 사용되며 기타 여러용도의 고리매듭으로 사용된다. 이것은 다른 매듭과는 달리 어느 쪽을 당겨도 조여지지 않는다. 그러므로 줄의 어디에나 매듭을 지어도 된다. 특히 줄 중간에 고리를 만들 때 유용하다. 매듭짓는 방법은 먼저 줄을 구부려 겹쳐쥔 다음 같은 방향으로 두 번 꼰 다음 귀를 코속으로 통과시켜 뽑아낸다. 매듭을 풀때는 반대로 하면 쉽게 풀어진다.

한겹8자매듭

로프의 중간에 고리를 만들때에 사용되며 나무나 지지물등에 걸고 다시 로프를 조이는 경우등에 사용된다.

두겹8자매듭(Figure-8 loop) : 8자고리매기

매듭을 했을때에 가장 강한 강도를 가지고 있는 매듭으로 안전벨트에 걸려있는 잠금 카라비너에 걸때 많이 쓰는 매듭이다.

안전벨트에 직접 묶을 경우 선등자 용이나 카라비너를 이용하여 중간 매듭으로 가장 많이 사용되며, 직접 매듭을 할 경우에도 매듭의 고리를 가능하면 작게 만드는 것이 좀 더 안전하다.

장점 : 강한 충격을 받은 다음에도 쉽게 매듭을 풀 수 있다.

에반스 매듭(Evans knot) : slip knot, 고매듭, 교수형매듭

나무나 지지물 등에 로프를 걸고 조일 필요가 있을 경우 사용. 8자 매듭과 비슷한 용도로 쓰이며 로프를 당기면 고리가 조여들고 카라비너를 뺀 다음 로프를 당기면 저절로 풀린다. 충격이 가해지면 매듭의 고리가 죄어들기 때문에 몸에 직접 매어서는 절대 안된다.

단점 : 고리에 충격 및 일정 이상의 힘이 가해지면 매듭을 풀기가 어려워 근래         에는 잘 사용하지 않는 매듭이다

장점 : 고리의 크기를 자유롭게 조절할 수 있다.

줄사다리 매듭

1본의 로프에 수 개의 마디를 일정한 간격으로 만들어 등반이나 긴급하강 또는 탈출용으로 활용할 필요가 있는 경우 사용한다.

단점 : 충격 및 일정 이상의 힘이 가해지면 매듭을 풀기가 어렵다.

8자줄사다리매듭

1본의 로프에 수 개의 8자매듭(8자옭매듭)을 일정한 간격으로 만들어 등반이나 긴급하강 또는 탈출용으로 활용할 필요가 있는 경우 사용한다.

장점 : 옭매듭보다 타고 오르기 쉬우며 풀기쉬운 장점이 있다.

고정매듭(Bowline knot) : 몸감아매기

로프의 굵기에 관계없이 확실하고 안전한 방법으로 사람 또는 나무등의 움직이지 않는 확보물에 로프를 바로 묶을때, 안전벨트에 로프를 묶을때 쓰는 매듭이다.

매듭법 중에 가장 일반적이고 대표적인 매듭으로서 안전벨트가 없을 경우 가장 빠르게 몸에 묶을수 있어 임시용으로 잠시 매는 매듭으로 많이 사용된다. 끝은 반드시 옭매듭 처리를 해 주어야 한다.

장점 : 매듭짓기와 풀기가 쉽다.

두겹 고정매듭(Bowline on a bight) : 걸상매듭

맨홀 우물등의 협소한 수직갱내에서의 구출 및 진입할 구조대원의 안전 로프로 사용되며 로프의 중간에 두개의 고리를 만들어 의식이 있는 요구조자의 다리를 고정하는 매듭이다. 이때 고리의 직경이 다리의 굵기와 비슷하게 되도록 하여야 한다.

자일 파티에서 중간자가 자기몸을 로프로 매는 방법중의 하나, 로프의 중간 부분을 이용해서 고정매듭을 하게 되므로 자연히 로프가 두겹이 되고 매고 난뒤 ,끝부분에 고리가 생긴다. 이고리를 알맞게 뽑아서 어깨에 걸면 더욱 안정감이 있다.

세겹고정매듭

작업공간이 넓은 장소에서 요구조자의 끌어올림 매달아 내림 등에 사용된다. 의식이 없는 요구조자의 가슴부분과 두 다리를 고정시킬때 사용하는 방법으로서 활용빈도가 높다.

○결합(연결) 매듭 : 로프의 양단 또는 두본의 로프를 결합하는것

바른매듭(square knot) : 사각 매듭, REEK KNOT

일반적으로 무심코 사용하는 매듭이며 로프의 굵기가 동일한 경우 서로 연결할 때 사용한다.

단점 : 굵기 또는 재질이 다른 것을 연결할 때는 풀릴 가능성이 있다.

한겹매듭(SHEET BAND)

굵기가 다른 로프를 서로 연결 할 때 유용한 매듭으로 매듭자체의 모양은 보울라인 매듭과 똑같다.

장점 : 바른 매듭보다 강하고 매듭법이 간단하다.

두겹매듭(DOUBLE SHEET BAND)

로프의 굵기와 재질이 서로 다른 경우 상호 연결시 사용한다.

장점 : 한겹매듭 보다 더 안전한 매듭법이다.

아카데미 매듭

굵기가 다른 로프나 젖은 로프를 연결할때에 사용되며 반드시 옭매듭으로 끝처리를 해주어야 한다.

장점 : 겨울철에도 쉽게 매듭을 풀수 있다.

피셔맨매듭(FISHERMAN KNOT): 데그스매듭, 장구매듭

널리 쓰이는 연결 매듭으로 가닥의 로프를 서로 연결할 때 쓰이는 매듭이다. 낚싯줄 매듭 또는 어부매듭이라고도 하며 , 문자 그대로 어부가 낚시줄을 연결할 때에도 쓰인다. 이 매듭의 특징은 두개의 옭매듭이 마주 겹쳐진 매듭으로 힘을 받으면 받을수록 더욱 단단하게 매듭이 되는 점이다. 이 매듭도 꼭 옭 매듭을 양쪽으로 한번씩 더 해주어야 안전하다.

단점 : 충격을 받으면 풀기가 어렵고 겨울철에 얼어붙으면 특히 더 어려워진다.

장점 : 잘 풀지 않는 곳에 매듭을 한다면 반영구적으로 사용할 수 있을 정도로         강한 매듭이다.

두겹 피셔맨매듭(DOUBLE FISHERMANS'S KNOT): 두겹 데그스매듭

두줄을 서로 연결 할 때 많이 쓰이며 가장 확실하고 안전한 매듭이며 매듭을 한후 여분의 끝줄 길이는 15Cm정도 남기는 것이 안전하다. 끝줄의 여분이 짧은 경우에는 충격시 로프가 풀릴 위험이 있다.

단점 : 충격을 받으면 풀기가 어렵고 겨울철에 얼어붙으면 특히 더 어려워진다.

장점 : 매듭후 피셔맨 매듭보다 풀기 쉬우며 안전하고 확실한 매듭이다.

테이프 매듭(TAPE KNOT) : 따라매기, 되감기매듭, 슬링매듭

테이프 슬링 및 로프 두줄을 서로 연결할 때 주로 사용되며 안전 벨트등 움직이지 않는 확보물에 로프를 직접 묶을때도 많이 사용된다. 이 매듭은 사용하기 전에 반드시 확인하여야 하며, 매듭의 끝이 항상 4-5cm정도 여유가 있어야 한다.

단점 : 매듭후 사용하지 않을 경우 시간이 지나면 풀릴 수 있다.

되감기8자매듭 : 8자 따라매기

로프 두줄을 서로 연결할 때 주로 사용되고 ,나무나 안전 벨트등 움이지 않는 확보물에 로프를 직접 묶을때 많이 사용된다.

장점 : 되감기 매듭보다 풀기 쉽다.

○ 결착매듭 : 로프의 한쪽 끝을 다른 물체에 감아 붙이는 것.

말뚝매기(clove hitch knot) : 까베스땅 매듭, 고삐매듭, 병매듭

로프의 끝이나 중간에서 물체를 묶을 경우 사용하며 사용빈도가 매우 높다 또한 말뚝매기 후 절반 매듭을 반드시 실시하여 풀림이 없도록 하여야 한다.

로프를 잠시 고정시키거나 등반자가 자기 확보시 많이 쓰는 매듭이다.

장점 : 로프 어느 부분에서나 쉽고 빠르게 묶을 수 있으며 매듭 후 에도 쉽게          길이조절을 할 수 있다.

반말뚝매듭(half clove hiych knot) : italian hitch, munter hitch knot, 반가베스땅매듭

선등자나 후등자 확보시 사용하며 카라비너에서 로프가 쉽게 미끄러지지 않도록 하는 매듭이다. 하강기 대용으로 카라비너에 연결해서 확보나 하강기 대용으로 사용할 수 있으나 로프의 마찰열 때문에 반말뚝매듭을 이용한 하강은 하지 않는 것이 좋다.

단점 : 이 매듭으로 하강하면 로프가 꼬이게 된다.

두겹말뚝매기(two half hitch knot)

로프의 끝이나 중간에서 물체를 묶을 경우 말뚝매기보다 더 확실한 결착이 필요한 경우에 사용한다. 옭매듭을 두 번 한 것으로 말뚝, 고리 ,횡목 등에 로프를 맬때에 사용하거나 힘을 많이 받는 당김 용 로프의 끝마무리로 많이 쓰인다. 전문인들은 보트 정도의 작은 배의 묶음용 매듭으로 많이 사용한다.

터벅매듭(tautline hitch knot) : 당김매듭

로프를 팽팽하게 당겨 맬 때 사용되는 매듭이다. 텐트 프라이를 당길 때라든지, 빨래 줄을 팽팽히 당길 때, 현수막을 설치할 때 버팀 줄의 조절매듭으로도 사용되는 다목적 매듭이다.

장점 : 끈의 길이를 자유롭게 조절할 수 있다

감아매기(prusik knot) : 비상매듭, 두겹감아매기

반드시 굵기가 다른 줄간에 사용되어야 하며, 주 로프보다는 가는5-7mm정도(주로프의 절반정도의 두께)의 가는 코드슬링을 이용하여 사용하는 것이 안전

하다. 고정된 로프에 두개의 푸르지크매듭을 이용하여 등강기 대용으로 올라갈 때 사용되는 비상배듭으로서  매듭을 손으로 쥐고 움직이면 움직이나 손을 놓으면 움직이지 않게 된다. 또한 초보자의 하강시 하강기 위쪽에 걸어서 보호장치로(안전장치)로도 사용할 수 있다.

바흐만 매듭(Bachmann knot)

프루지크 매듭과 같은 용도로 쓰이며 이 매듭은 카라비나에 코드 슬링이나 웨빙슬링을 돌려 주면 되는데 프로지크 매듭보다 위아래로 움직이기 쉽다.

○ 매듭의 응용(기구묶기)

로프의 매듭을 응용하여 각종 기구 및 신체에 묶는 매듭으로 활용할 수 있다.

○ 로프 정리

과거에는 동그랗게 사리는 것이 일반적이었으나 최근에는 나비처럼 양옆으로 사리는 것이 일반적이다.

줄의 마감처리는 사각매듭으로 묶거나 짧게 남은 줄로 미리 고리를 만든 후에 그 위로 고리에서 먼쪽부터 긴 줄을 감은 후 남은 끝줄을 고리에 끼운 후 반대편에서 당기면 된다. 배낭이 없을 경우에는 사린줄의 양쪽끝을 약 1미터 정도 다시 푼 후에 사려놓은 가운데 부분을 돌려 감고 어깨에 올려 맨 후에 허리로 되감아서 매듭하면 편하게 들고 갈 수 있다.

□ 매듭법 정리요약

○ 매듭법 명칭 : 매듭법의 명칭이 소방, 등산학교, 군부대별로 각각 상이하나 여

기서는 소방에서 사용하는 명칭(엄지매듭 등)을 앞에 붙이고

뒤에 원어와 다른명칭(옭매듭, 막매듭 등)을 나열하였습니다.

○ 매듭법 설명 : 인명구조실무교본에 있는 설명(80%)과 인터넷(등산학교 등) 설

명(19%), 개인적 경험(0.1%)이 포함되었으며, 단점과 장점을

정리하였습니다.

○ 개인적 견해 : 매듭은 명칭이 중요한 것이 아니며, 매듭을 결절,결합,결착으로 분류하고 있지만 각 상황별 쓰임새에 따라 결착 또는 결합이 될 수 있고 기구를 묶을 수도 있습니다. 평소 매듭법을 숙달하여 직장에서나 일상생활에서 많은 도움이 되었으면 합니다.

로프매듭법을 정리하는데 도움을 준 박도현 이방에게 고마움을 전합니다.