품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 롯데몰은평신축공사                                   점검일 : 2015. 11. 19 ~ 11. 20

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및 목표	․ 현장 품질방침의 수립 여부 ․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부 ․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전 직원의 참여를 위한 동기부여 여부	◦ 현장대리인의 품질관리 의지가 담긴 품질방침 및 목표를 우선 수립한 후 품질목표는 정량적, 정성적 측정이 가능하며 품질방침 과 일관성 있게 설정한 후 품질목표를 실행할 수 있는 세부추진 계획을 수립 주기적 측정(분기별)을 통해 실적을 관리하기 바람. ◦ 품질방침 및 목표를 전 직원(기능공 포함)이 쉽게 볼 수 있는 곳에 게시하고 주기적 교육을 통해 품질활동에 참여할 수 있도록 유도하고 그 결과를 기록관리 하기 바람.	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 문서총괄 담당은 보안점검표를 작성 보관중인 문서가 적정 형태로 보존·관리되고 있는지를 주기적(월 1회) 보안점검을 통해 확인하시기 바람.	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 기반구조 관리상태 점검 취지를 충분히 이해한 후 점검표를 작성 반기별로(반기 초 1회) 점검을 실시하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철골보 상부 스터드 볼트가 누락되었으므로 보완시공 바람. ◦ 수직 콘크리트(신구콘크리트)이어치기 부분 흘러나온 콘크리트 잔재물을 모두 제거하고 면을 거칠게 한 후 신콘크리트를 타설 하기 바람. ◦ 램프외벽 콘크리트 이어치기 부분은 표면을 거칠게하고 레이 턴스 제거 및 철근에 묻은 콘크리트페이스트 제거한 후 시방 에 따라 콘크리트 이어치기 바람.(건축구조 박영호) ◦ 지하1층~지하2층 내부 계단실 벽체 Con’c 타설시 벽체 상부 쪽과 하부가 차이가 나므로(2~3Cm정도) 하부벽체 미장 마감시 Lath등 하지를 붙여 미장이 박리되지 않도록 할 것. ◦ 지상1층 E/V Shaft외부 벽체의 FormWork 작업시 벽체의 피복 두께가 일정치 않은 부분에 대하여는 Con’c타설시 외부 벽체 의 위치를 똑바로 잡아 피복두께가 일정하고 벽체가 일직선이 되도록 주의하여 Con’c를 타설바람.(건축시공 윤재현)	시정 검토

※ 본 점검결과는“롯데몰은평신축공사”의 시공자인 롯데건설(주)와 감리자인 ㈜KD엔지니어링건축사사무소에서 제시한 문서와

구두답변 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.