마곡 공사차량 통행에 따른 문제점

마곡 공사차량 통행 실태

○ 김포방면에서 마곡현장 진입차량 서남물재생센터 통행

- 통과 차량 : 평균 528대/일(최대 826대/일)

- 통행동선 : 후문 → 내부도로 → 정문 → 마곡현장

- 통행시간 : 24시간(06시~15시 통과차량 80%)

교통사고 위험 상존

○ 정문

- 마곡스포츠센터 이용시민 : 자전거 주행 중 좌회전 신호 급출발 덤프트럭과 충돌사고 위험 상존

- 파크골프장 이용시민 : 전동휠체어 이용 방문시 횡단보도 사고위험 심각

○ 후문 : 한강시민공원 출입 자전거 이용시민 위협

서남물재생센터 내부도로 파손

○ 중앙도로 균열

- 균열 발생구간 : 650m

○ 도로 침하

- 위치 : ① 수질자동측정기실 인근, ② 투입동 인근

○ 분뇨처리장 인근 도로 균열 및 파손

- 균열, 파손 발생구간 : 440m

마곡공사차량 통행금지 필요성

○ 마곡 공사차량 통과허용(`15.8.25일) 이후 40여일 만에 내부도로의 균열과 침하 발생

○ 현재 나타난 내부도로 침하가 지속 될 경우 통행도로와 인접한  소화가스 배관, 침전지 등 중요시설의 구조적 안전에 심각한   악영향 초래

○ 국가기반시설인 공공하수처리시설의 시설물 보호와 정상적인 운영을 위해서는 마곡공사차량 통과금지 필요