품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구)               점검일 : 2016. 9. 22 ~ 9. 23

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기부여 여부	◦ “품질방침 및 품질목표”에 대하여 현장사무실내 액자로 게시하고 현장에는 입간판으로 설치하여 현장 전직원이 품질방침 및 품질목표를 이해하고 품질활동을 할수 있도록 조치 바람.	시정 검토
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 문서의 기록 보유기간이 누락되어 있으니 적절한 보유기간을 설정하여 기록 관리 바람.(품질기록관리 기준표 참고)	시정 검토
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 점검일지(일일,주간)는 총괄책임자의 결재를 득하기 바라며, 주간점검일지는 매주 감리단의 확인을 받아 기록관리 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ L형 측구 토사 일부 침전구간은 우수가 원활히 배제 될 수 있도록 조치 바람(인근 건축공사에 의한 침하대책, 우수 빗물받이 추가 설치, 측구 구배조정) ◦ 우수빗물받이 맨홀과 중앙 배수구 연결부는 몰탈등으로 밀실하게 밀폐요함. ◦ 맨홀 Cover와 보도블럭 단차부는 맨홀 Cover를 보도블럭 경사면과 일치하게 설치바람. ◦ 보도경계석 설치시 틈새는 밀실하게 채우기 바람.(강병윤 위원) ◦ 전반적으로 주요공정이 완료단계에서 주변인접 건축공사로 인한 보도포장(측구,경계석,보도브럭)의 침하, 훼손 된 구간이 있으므로 하자책임 한계를 명확하게 하기위한 자료(사진,회의록)를 준비하여 준공 전 완료보수에 만전을 기하기 바람. ◦ 투수브럭 매지(모레)는 밀실하게 시공하여 노반침하와 연약화 방지 요망. ◦ 보도브럭 포장면과 각종 맨홀 뚜껑과 단차 부분은 유관기관 시공자와 단차조정 보완 요망. ◦ L형측구 내부 몰탈 마무리 미흡부분 보완요망.(오세길 위원) ◦ 우수받이 덮개 미설치 구간 조속히 설치 바람. ◦ 보도상 디자인 맨홀 블록 미시공 부분 안전조치 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“마곡구역 도시개발사업 단지조성공사(2공구)”의 시공자인 진흥기업(주)과 감리자인 ㈜유신에서 제시한

문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.