□ 점검 결과

시설물명	지적사항
마곡1공구
	메인전원단자 상부 이설 (감전사고 대비)	양극 터미널단자 압착 불량
마곡2공구
	SPD 미 설치	양극 터미널단자 압착 불량	Test Box 위치 부적정
마곡3공구
	SPD 미 설치	양극 터미널단자 압착 불량	정류기 베드 부식 및 파손

※ 1,2,3공구 공통사항 : 정류기 외함에 전식방지시설물 명판 부착 필요

□ 정류기 외함 명판 예시