■ 소방차량 회전공간(반경) 기준

○ 도로 최소너비(4m×4m) 경우 각각 10m 가각전제

○ 도로 최소너비(6m×6m) 경우 각각 1.2m 가각전제

○ 도로 폭 7m이상부터는 소방차량 회전가능, 가각전제 불필요

※ 가각전제 : 도로의 교차로 부분을 유선형으로 만드는 것

■ 고가사다리전개를 위한 이격거리 기준