설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 마포구

○ 사 업 명 : 2017년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 백범로

○ 사 업 비 : 45백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2017.3.15.(수)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 조달청 가격정보와 정부등록 전문가격 조사기관 가격정보지에 등록되어 있지 않는 칠자화(H1.8*W1.2)는 식재를 지양하고, 경관상 필요하다면 설계단계 부터 생산농장에서 규격과 수량을 확인하여 반영

◦ 띠녹지 전면에 잔디수로를 일률적으로 설치하는 것으로 되어 있으나 생육상태가 양호한 띠녹지 경계에 식재되어 있는 회양목 등 관목으로 인해 회양목 등 관목으로 인해 띠녹지를 따라 폭200 규모의 잔디수로를 설치하는 것이 가능한지 검토하고 길이 방향으로 불가능할 경우 경계석을 낮추고 폭 방향으로 빗물수로를 설치하는 방안과 잔디를 대체하여 다년생 초화류 식재를 검토

◦ 건물전면공간, 보행공간, 가로시설물 공간, 연석공간의 확인이 가능한 오목형 띠녹지 식재 횡단면도를 도면에 작성

◦ 수목 뿌리 융기로 인한 뿌리 절단 작업은 T/R율을 고려하여 수간부 전정작업과 함께 수목 지지시설의 설치가 필요한 지 검토

◦ 뿌리융기 가로수의 조치 후 가로수 보호틀 안으로 빗물이 흘러갈 수 있도록 하고, 가로수 보호덮개와 지면과의 높이 차는 5㎝ 이상이 되도록 하고 가로수 주변에 통기 및 관리시설 계획 (도면에 가로수 식재 후 및 보호틀 설치 단면도 작성 - 서울특별시 가로수 조성 및 관리 조례 시행규칙 별표 2 참조)

◦ 동부공원녹지사업소 양묘장에서 생산하고 있는 지피류(비비추, 맥문동 등)을 설계에 반영

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성 재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저

◦ 겨울철 경관을 고려하여 상록성인 사초과(산거울 등) 식물, 벼과(억새, 갈대 등) 식물과 차도측 여유공간(나출지)에 다년생 초화류(옥잠화, 비비추, 맥문동, 종지나물 등) 도입을 검토