맞춤형 고내구성 포장공법 시험포장 추진계획

북부도로사업소

□ 공법명 : SMA 및 개질SMA

□ 추진계획

○ 위 치 : 성북구 한천로 장위사가리 ~ 이문고가

○ 방향 및 차로 : 장위사거리방향, 3차로(일반차로)

○ 직전 포장년도 : 2008년(평균 SPI : 5.6)

○ 규 모 : A=16a(폭 3.2m, 연장 500m), 설계두께 : 검토중

- 세부연장 : SMA(250m), 개질 SMA(250m) ※ 추후 구간 변동될 수 있음

- 포장단면 : 표층 5cm(SMA,개질SMA) : 품질시험소 결과에 따라 두께 적용

○ 공사예정일 : 2016. 7 ~ 8월

○ 추정공사비 : 00백만원(백만원/a당)

○ 담 당 자 : 도로보수과 최  완 주무관

□ 위치도

개질SMA

(L=250m)

SMA

(L=250m)