설계원가 자문 주요내용

■ 자문일시 : 2017. 9. 7

■ 장    소 : 계약심사과(회의실)

■ 공 사 명 : 서초1교외 3개교 내진성능개선공사

■ 발주부서 : 서울시시설관리공단

■ 공 사 비 : 1,298백만원(관급자재비 포함)

공 종	보완(수정)사항		비 고
일 반	1. 일반관리비 제비율 적용 확인(전문공사)
	2. 설계내역서 모든 규격란 기재 EX)교량받침 설치 : 중량 0.3 ton이하→고정단, 2,000kN H134) 등
	3. 신기술공법 적용시 신기술표준품셈 제출 특정(제품)공법 선정 심의 결과 제출
	4. 기구손료는 재료비로 계상
	부대공 이설비 직접공사비에서 제외
서초1교 서초2교 서오3교 서초IC교	교량받침공	1.콘크리트 치핑(인력) 삭제 검토 ⇒ 철근콘크리트깨기(소형브레이카) 적용시 불필요 공정임
		2. 콘크리트구멍뚫기(코아드릴 천공)적용 적정 여부 ⇒ 주요 부재(주형) 천공시 PF빔 손상, 주철근 등 절단 여부?
		3 .무수축몰탈타설 무수축몰탈 기성제품 적용 검토(현장배합은 품질관리 어려움 있음)
		4. 교량받침 앙카 설치 미계상?
		5. 밀링가공, 강판 천공 단가근거는?
	교량인상공	1. 강재 브라켓 미계상 또는 불필요시 도면 삭제	서초1~3교
		2. 컴퓨터 인상 ⇒1식단가 세부산출내역으로 작성 및 설계도면 작성 ⇒ 잭 받침철물? 잡철물 제작 및 설치 세부산출내역으로 자성
	신축이음	3. 신축이음장치 무수축몰탈(후타재)배합 설계 재검토
	부대공	4. 교통안전시설(1식) ⇒ 내역서에 자재비(손료적용), 설치비로 구분하여 작성 ⇒ 교통표지판 자재단가 확인(공사중 임시설치 ?) ⇒ 교통신호수 경비로 처리
		5. 가설사무실(통합운영) 검토
서초IC교	교량받침공	1.협소부 앵커볼트 ⇒ 협소부 천공 세부산출내역으로 작성
	교량인상공	2. 잭업보강재(?) 제작 및 설치 ⇒ 잡철물 제작 및 설치품을 강판절단으로 적용