구룡마을 화재진압 매뉴얼 핵심사항

□ 대응의 기본원칙

❍ 인명구조 및 정보제공 강화로 인명피해 최소화

- 강남 구조대 : 인명구조(검색) 활동 및 후착 구조대 임무역할 조정.

- 당직 요원 : 구조대에 자력대피 곤란자 정보 무선 제공

❍ 안정적 용수공급 확보로 연소 확대 방지 : 출동대 임무 역할 명확화

❍ 신속한 긴급구조통제단 가동 : 동보장치 가동 및 현장대응단에 물품반출 지시 (당직)

□ 출동대의 임무와 역할

□ 선착대 화점 부서 및 방수 (40ｍｍ수관 사용) : 개포, 수서, 양재 (Ｐ,Ｔ)

※ 양재Ｐ대원들은 자체용수 소진 후 수서Ｐ에 합류하여 화재진압활동 수행

□ 제1 용수공급 라인 확보 (지구 최인근 2602호 소화전 ↔ 개포Ｐ）

❍ 삼성Ｔ：소화전 점용(흡입관 직결) 및 개포Ｐ에 용수공급 (１０ｋｇ압력)   　　　　　　❍ 삼성Ｐ：양재대로변 부서, 소화전 인근으로 대원 이동,  연결수관 전개

※ Ｐ대원들은 임무종료 후, 개포Ｐ에 합류하여 화재진압활동 수행

□ 제2 용수공급 라인 확보 (양재대로 1902호 소화전 ↔ 수서Ｐ）

❍ 역삼Ｔ：소화전 점용(흡입관 직결) 및 수서Ｐ에 용수공급 (１０ｋｇ압력)

※ 개포구급대는 양재대로변 부서 후,　역삼Ｔ의 흡입관 연결 지원

❍ 역삼Ｐ：양재대로변 부서, 소화전 인근으로 대원 이동,  연결수관 전개

※ Ｐ대원들은 임무 종료 후, 연결송수관 방수구 활용 화재진압활동 수행

□ 제3 용수공급 라인 확보 (양재대로 3135호 소화전+탱크차 보수 ↔ 연결송수관）

❍ 가락Ｔ：소화전 점용(자연압) 및 후착 탱크 차량 용수 흡수, 연결송수관 방수구에 용수 공급 (１０ｋｇ압력)

※ 수서구급대는 양재대로변 부서 후,　가락Ｔ 지원 및 차량유도

❍ 가락Ｐ：연결송수관 송수구에 부서, 연결수관 전개 작업 및 용수공급 (１０ｋｇ압력)

※ Ｐ대원들은 임무 종료 후, 연결송수관 방수구 활용 화재진압활동 수행

□ 기타 출동대는 양재대로변에 부서하여 지휘관의 지시에 따름