서울시 가로 설계 및 관리 매뉴얼

□ 작성배경

○ 보행자 중심의 친환경적인 안전한 도로공간 설계에 대한 관심 증대

○ ‘인도10계명’ 시책사업과 관련, 보행자 중심의 가로설계 및 관리를 위한 지침 필요

□ 목    표

○ 보행자 안전․편의 중심의 공간 조성(보도확폭, 장애물 제거 등)

○ 지역특성을 고려한 주민 맞춤형 공간 조성(보행쉼터, 노상카페 설치 등)

○ 도시의 지속가능 성장을 위한 공간조성(친환경, 도시이미지 개선 등)

□ 매뉴얼 사용법(안)

○ Step 1 : 도로 규모, 보도 폭, 토지이용에 따른 가로유형 선택

- 도로규모 :「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치 기준에 관한 규칙」에                      따라 광로, 대로, 중로, 소로로 분류

- 보도 폭 :「도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙」의 최소 유효보도폭인                   2m를 기준으로 분류

- 토지이용 : 가로의 역사·상징성, 주정차 수요, 특구지정 등 현황에 기초하여 분류

○ Step 2 : 매뉴얼 구성체계를 참고하여 각각의 설계기준 및 지침에                  대한 사업대상지 적용여부 파악

○ Step 3 : 선택 가로에 대한 보도/차도/교차로 설계방법 및 지침 검토

- 제시된 보도, 차도, 교차로에 대한 설계방법 및 지침 적용 검토

○ Step 4 : 선택 가로에 대한 구성요소별 상세 설계 지침 적용

- 제시된 기본방향, 설계방법, 고려사항, 전·후 이미지 참고하여 적용

□ 활    용

○ 각종 가로 관련 시설물 설치 및 개발사업 수립․시행 시 지침서로 활용