맨홀 시범시공 공정별 체크리스트 (Q.M.R-Ⅱ)

위 치	난곡사거리 교차로
맨 홀	하수도 침하	규 격	Φ648

시공순서	집중 점검 내용	지적(보완)사항
작업장 확보	-공사안내판, 교통안전 휀스, 기타필요한 안전시설 설치여부 -혼잡지역 교통안내원 배치 등
2. 포장절단 작업	-맨홀틀 상부 외곽에서 최소 15cm 이격 이 되고 집진장치가 부착된 원형절단기 로 노면 절단하는지 여부
3. 굴착 및 포장깨기	-맨홀틀 하부의 상부 슬라브가 노출되는 깊이까지 굴착여부 -폐콘크리트 처리후 맨홀 뚜껑을 분리하 는지 여부
4. 맨홀뚜껑 높이조절	-높이조절세트 설치하는지 여부 -3개의 볼트로 미세하게 높이조절하는지 여부
5. 거푸집 설치 및 철개 고정용 하부 채움재 주입	-몰탈 배합시시멘트 혼합기에 집진기를 연결하여 비산먼지를 억제하는지 여부 -양질의 골재(13mm)를 사용하여 혼합 하는지 여부 -크랙방지용 스틸 화이버 혼합여부
6. 거푸집 철거	-하부채움재 주입 10~15분 경과후 거푸 집이 제거되는지 여부.
7. 상부 채움재(칼라 콘 크리트) 채우기 및 노면정리	-상부 채움재공간 최소 5cm이상 확보 되었는지 여부 -노면과의 평탄성 여부(5mm이내)
8. 양생 및 현장 정리 청소	-20~30분간 양생하고 주변 청소등 시행 여부.
종합의견

2016. 5. 20

감 독 자 :          (인)

확 인 자 : 김 준 섭 (인)

맨홀 시범시공 공정별 체크리스트 (Q.M.R-Ⅱ)

위 치	난곡로(난향동 주민센타 앞)
맨 홀	매몰	규 격	Φ648

시공순서	집중 점검 내용	지적(보완)사항
작업장 확보	-공사안내판, 교통안전 휀스, 기타필요한 안전시설 설치여부 -혼잡지역 교통안내원 배치 등
2. 포장절단 작업	-맨홀틀 상부 외곽에서 최소 15cm 이격 이 되고 집진장치가 부착된 원형절단기 로 노면 절단하는지 여부
3. 굴착 및 포장깨기	-맨홀틀 하부의 상부 슬라브가 노출되는 깊이까지 굴착여부 -폐콘크리트 처리후 맨홀 뚜껑을 분리하 는지 여부
4. 맨홀뚜껑 높이조절	-높이조절세트 설치하는지 여부 -3개의 볼트로 미세하게 높이조절하는지 여부
5. 거푸집 설치 및 철개 고정용 하부 채움재 주입	-몰탈 배합시시멘트 혼합기에 집진기를 연결하여 비산먼지를 억제하는지 여부 -양질의 골재(13mm)를 사용하여 혼합 하는지 여부 -크랙방지용 스틸 화이버 혼합여부
6. 거푸집 철거	-하부채움재 주입 10~15분 경과후 거푸 집이 제거되는지 여부.
7. 상부 채움재(칼라 콘 크리트) 채우기 및 노면정리	-상부 채움재공간 최소 5cm이상 확보 되었는지 여부 -노면과의 평탄성 여부(5mm이내)
8. 양생 및 현장 정리 청소	-20~30분간 양생하고 주변 청소등 시행 여부.
종합의견

2016. 5. 20

감 독 자 :          (인)

확 인 자 : 김 준 섭 (인)