맹금사 사육환경 개선공사

1,연립 전시장(3칸=4동, 4칸=1동)

7,000

7,000

1개소당 넓이=7x7=49-2.33x2.33x2 =38m2 x0.9=34.3M2

3칸전시장 x 4동= 12칸

4칸 전시장 X1동= 4칸

계              = 16칸 x 34.3M2 =548.8M2

모래 두께=5cm

548.8 x 0.05=27.44M3

2,단독 전시장

12,000

12,000

개소당 넓이=12x12=144M2-4x4x2=112x0.9=100M2

단독 전시장 2동=100x2=200M2

모래두께 5cm

200x0.05=10M3

합 계 27.44+10=37.44M3x/15m3(25톤)=3대

3,자리목(휏대)설치

자리목

모래