먼 지 발 생 방 지 대 책

1. 작업 전 교육실시 및 자체 일일점검 시행

∘ 교육실시

1) 기간 : 공사기간 중 수시

2) 방법 : 책임감리원 및 현장소장을 강사로 하여 현장관리자 및 작업자 특별교육 실시

3) 내용 : 가) 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설의 설치 및 필요한 조치에 관한 기준에

대하여 교육 실시

나) 비산먼지 저감 공법에 대한 교육 실시

다) 현장여건에 적합한 비산먼지 저감 대책에 대한 교육 실시

∘ 자체점검 실시

1) 기간 : 공사기간 중 매일 1회이상

2) 점검자 : 책임감리원, 현장소장 및 현장관리자

3) 점검사항 : 가) 먼지발생 억제시설 적정 설치 및 운영 이행여부

나) 살수시설, 수송차량의 덮개설치

다) 공사장내 폐목재 등 쓰레기 무단소각행위 금지

라) 기타 먼지발생방지를 위한 세부작업계획 이행여부

2. 먼지발생방지를 위한 세부작업계획

1) 차량 이동로에는 수시로 살수차를 운영하여 비산먼지 발생을 최대한 억제한다.

2) 굴착작업으로 인한 비산먼지 발생이 예상되는 공정의 작업 진행시에는 토사 함수율을

7~10%정도 유지하여 비산먼지 발생을 최대한 억제한다.

3) 풍속이 8m/sec 이상일 경우에는 작업을 중지하고 작업장내 덮개시설을 설치하여 비산먼지        발생을 최대한 억제한다.

4) 덤프트럭에 적재물 적재시 차량 운행속도는 규정속도 이하를 준수하고, 적재 높이는 적재함        상단으로부터 5cm이하까지만 적재토록 하며, 적재함은 반드시 덮개를 덮는다.

참고) 차량속도에 다른 비산먼지의 감소효과

차량의 속도 (km/hr)	감소효과 (%)	비 고
48	25
32	65
24	80

5) 공사장 주변에는 환경관리 전담요원을 배치하고 공사차량의 차륜상태 및 덮개상태를 점검        토록하며 주변에 청소원을 배치하여 수시로 관리토록 한다.

6) 도로 점용구간이 협소하여 방진망을 설치할 수 없는바, 먼지발생이 우려되는 자재 가공

작업시에는 E.G.I휀스 시설이 설치하여 비산먼지 발생을 최대한 억제한다.

※ 추후 유관기관과 협의예정