【성내동 미주아파트 모델하우스】

Ⅰ. 건물개황
대 상 명		성내동 미주아파트 견본주택										지역특성					주택밀집 지역
위 치		강동구 성내동 547-1외 1필지
건물현황		양식 : 철근, 목조 지상 2층 1동 연면적 1,306.79㎡ 1개동 신축
		마감재			주요구조부			철근콘크리트					층별용도					1층모델하우스
					지붕부			스라브
																		2층모델하우스
					마감부			석고, 목재
		건 축 년 도		계단수			거실수	숙 식 여 부			1 일 이용자수				기타 특이사항
		2014		내부1 피난2			2	없음			50~100
기타관계 사 항		○ 본 사 : ㈜한양 ○ 대표자 : 윤 영 구 (전화번호 : 1544-5474) ○ 관리자 : 현장소장 이형구 (전화번호 : 1544-5474) ○ 존치기간 : 2014년 10월 31일 오픈 ~ 2014년 12월 5일 예정 ○ 현재상태 : 분양중 ○ 공사업체 : ㈜아대스클래스
Ⅱ. 취약시설
구 분			위험물				가연성가스			전기시설						화기취급				기 타
개소(수)			해당없음				해당없음			사용중						1
사용층																1층 식당				이동식 버너
Ⅲ. 소방시설
구 분	설비명					기 준			현 재					과부족					비 고
소화설비	스프링클러					있음			있음										H 189
	수동소화기					4			4
경보설비	자탐설비					있음			있음										감지기 35
	시각경보기					4			4
피난설비	유도등설비					7			7
소화용수 설 비
소화활동상 필요한설비

Ⅳ. 경방계획 등
1. 주위환경
지역 및 도로여건	- 올림픽공원 인근에 위치함 - 주거 밀집지역으로 주택 이면도로에 인접
거 리	- 본서 및 성내119안전센터에서 약0.5km 위치
인근수리	- 지하식339, 지하식2779
인접건물의 형 태	- 주변 근린생활 시설 및 모델하우스 앞 차량 10여대 주차가능함
2. 예방경계활동
소방검사
예방순찰	- 무인 CAP’S 운영
소방훈련
3. 경방계획
구 분	문 제 점	대 책
화재취약 및 연소확대요인	- 목재 등 가연성 자재로 인한 급격한 연소확대에 대한 대응력 제고 - 목재와 더불어 인화성이 강한 가연성 마감재 사용 -실내 마감재종류(합판)	- 합판, 목재 등 가연성 재질을 외벽재료로 사용 시 인접건물과 10m 이상 이격 권고 - 가연성 마감재 사용 최소화 - 전열기구(멀티플러그) 문어발식사용금지교육
인명구조		- 2인1조 투입 초기진화 및 인명구조
피난관계	- 비상구등 수용인원에 대한 긴급피난 가능 여부	- 내부계단 1, 외부 피난계단 2이용 신속히 지상 대피
방화관리		- 자체 소방시설 활용 관계자 합동 화재대비 긴급 대피 훈련
기 타
※ 기타 참고사항
2014.12월 4일 철수 예정 - 관리ㆍ운영자에 대한 소집 또는 현장 소방안전교육 실시 주간에 상시 근무자 5명이며, 19:00 이후 CAP’S로 전환됨

Ⅴ. 건물전경 및 내부평면도

전 경 사 진
내부평면도	1층 내부평면도

내부평면도	2층 내부평면도

Ⅵ. 위치도 및 소방용수시설 현황