2014.7.21. 22:19～2014.7.22. 03:00 최저수위 2.2m

2014.7.21. 17:00 수위하강으로 2.5대에서 3대로 가동,

21:00부터 3.5대가동하였으나 송수증가량 미미

2014.7.22. 21:00 송수펌프 3대에서 3.5대 가동하였으나 관압상승

2014.7.21. 21:00 3대에서 3.5대가동하였으나 관압이 상승하며 유량은 650㎥/h～700㎥/h증가

(0.5대 토출유량 : 2,100㎥/h)