□ 안전관리·피난 분야

시설물의 안전한 유지관리, 피난 및 대피 방안 강구

○ 작업자 출입통제 시스템 구축관련

- 출입자 통제 및 확인을 위하여 지상층 출입구에 전자테그,인터폰,CCTV등을

설치하여 출입자 통제가 가능하도록 하고, 관제실에서도 실시간 모니터 기능 필요

- 터널내부 작업시 방수문 등 진입용 출입구 개방을 원칙으로 하고, 개방되었을         경우 수문이 자동 작동되지 않도록 연계시키는 것이 필요

□ 배수시설 기능 검증분야

저류배수터널의 효과적인 시설 기능 발휘 여건 검증

○ 수문개폐와 연동되는 경보장치 보완

○ 수문 작동제어 이중화 시스템 구축 방안(현장중앙제어실, 양천구 재난상황실)

○ 유입수 강제배수 효율 증대 시설개선 방안

2	안전관리・피난 분야

⑥ 작업자 출입통제 시스템 구축 방안(1)

□ 현황 및 문제점

○

-

‣

-

□ 개선방안

○

-

‣

-

3	배수기능검증 분야

② 양천구 및 중앙제어실 간 수문제어 이중화

□ 현황 및 문제점

○

-

‣

-

□ 개선방안

○

-

‣

-

③ 비상시 수문 일괄작동을 위한 비상버튼 설치

□ 현황 및 문제점

○

-

‣

-

□ 개선방안

○

-

‣

-

④ 비상시 작업자 대피지시를 위한 경보시설 설치

□ 현황 및 문제점

○

-

‣

-

□ 개선방안

○

-

‣

-

⑤ E/V 및 방수문 상부에 수문 수동/자동운영 표시등 설치

□ 현황 및 문제점

○

-

‣

-

□ 개선방안

○

-

‣

-

⑥ 유입수 강제배수 효율증대 시설 개선방안

□ 현황 및 문제점

○

-

‣

-

□ 개선방안

○

-

‣

-

⑦ 고지수직구 수문 작동이상 문제 해결 방안

□ 현황 및 문제점

○

-

‣

-

□ 개선방안

○

-

‣

-