목동열병합발전소 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황

사업장	할당량	배출량
		계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
목동열병합	233,922	173,509	48,465	39,819	33,761	17,641	8,673	3,822	2,802	2,253	5,423	10,850

○ 할당량 달성여부 전망 : 달성가능

- 1월~10월 배출량 : 2015년 할당량 대비 4,822KAU 초과 배출

※ 2015년 월별 할당량 : 2011~2013년 월별 배출량 비율의 평균치로 2015년 할당량을 배분

목동열병합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	계
2015년 할당량	48,904	38,116	31,088	19,767	8,281	3,547	3,564	3,020	3,129	9,271	168,687
2015년 배출량	48,465	39,819	33,761	17,641	8,673	3,822	2,802	2,253	5,423	10,850	173,509
할당량 - 배출량	439	△1,703	△2,673	2,1	△392	△275	762	767	△2,294	△1,579	△4,822

- 2015년 전체 할당량 대비 1월~10월까지 배출실적 진도율은 74.2%로, 2014년에 비해 16.224KAU 증가함

· 2014년 동 기간 배출량 : 67.1% (157,285KAU)

· 2011~2013년 동 기간 배출량(평균) : 72.1% (195,295KAU)

- 2015년 11월~12월 배출량을 2014년 동 기간 배출량의 110%로 가정하여 2015년 전체 전망 분석 시 △7,254KAU 부족(붙임 참조)

· 2015년 할당량 233,922KAU - 배출 전망치 241,176KAU

= 7,254KAU 초과 예상

- 2015년 11월부터 GS파워로부터의 수열 개시로 약 17,556KAU의 배출량 감축 효과가 있어 이론상 달성 가능할 것으로 판단되나, 여유분이 많지 않아 지속적 모니터링이 필요

- 또한 집단에너지 사업은 주로 성수기(1~3월, 11~12월)의 외기 온도강하에 따른 열원설비의 가동율 변동에 좌우, 4분기 배출실적 추이에 주시할 필요가 있음

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 조명 교체공사(형광램프 및 전구 → LED램프)

· 공장동 및 관리동에 설치된 조명기구를 LED 조명등으로 교체하여 온실가스 저감

· 예상절감효과 : 36.56tonCO2eq(1년간)

(전력 절감량 79.517㎿h × 2011년 전력배출계수 0.4598㎿h/tonCO2eq)

· 소요예산 : 100,000천원

○ 추진내용(10월말 현재)

- 조명 교체공사(형광램프 및 전구 → LED램프) : 추진 중

· 당초 2015년 5월 교체 예정이었으나, 사전 절차 미완료로 일정 변경

· 2016.02.09 준공 예정

○ 소요예산 : 100,000천원 (집행액 : 해당없음)

○ 향후 추진계획

- 조명 교체공사(형광램프 및 전구 → LED램프) : 2016.2월 준공 예정

- GS파워 열수급 개시 : 2015.11.01

· GS파워(주) 부천발전소의 발전배열 열수급을 통한 온실가스 감축

· 2015년 예상절감효과 : 17,556tonCO2eq

[2015년 10월~12월 예상수열량 80,500G㎈

× 평균배출계수 0.218086tonCO2eq/G㎈(2013년 11~12월)]

· 소요예산 : 해당없음(GS파워 선투자)

.  끝.