서울시 목동 유수지·목동운동장 일대

개발방향 마련 보도에 따른 검토

□ 일 시 : 2020.3.19.(목)

□ 매 체 : 동아일보 등 다수

□ 개 요

○ 추진부서 : 서남권사업과

○ 주요내용

- 목동유수지 일대는 중소벤처기업 전문육성공간 조성

- 목동운동장 일대는 스포츠 산업클러스터로서의 복합화 방안 마련

○ 추진일정

- 2020.4. :  ‘목동유수지·목동운동장 일대 발전 기본구상’ 수립 용역 착수

□ 검토결과

○ 신정1(목동)유수지는「서울시 비점오염 및 월류수 저감방안 연구(2011)」결과 CSOs 설치 우선순위 대상 유수지에 해당됨

< 우선순위 대상 유수지 >

※ 우선순위 대상중 새말·가양·양평,응봉·휘경,잠실,탄천,잠실,신도림 1차사업 대상으로 추진중

○ 신정1(목동)유수지는 안양천 하류 좌측지역의 CSOs 처리를 위하여 202,000㎥ 용량의 저류조 건설 필요

○ 당해 지역에 신월 빗물저류배수시설 설치시 CSOs 처리기능 포함 건설 하였으나,

- 전체 처리용량 320,000㎥ 중 CSOs 처리용량은 70,000㎥ 로 안양천 하류 좌측지역의 CSOs 처리에는 부족하며

- 신월 빗물저류배수시설 운영계획에 따라 수방기간에는 제한적으로 운영됨에 따라 유수지내 추가적으로 CSOs 처리시설 설치 필요

※ 봄·가을·동절기 : 수질개선을 위한 CSOs 저류기능을 최우선으로 운영

CSOs 발생량 전량(70,000㎥) 터널 저류

※ 수방기간 : 침수예방을 위한 홍수방재기능을 최우선으로 운용(터널내 잔류수량은 0%로 부득이한 경우라도 10% 이내로 유지 원칙)

예상 강우량 고려 CSOs 유입량 조절(최대 32,000㎥)

<안양천 하류 CSOs 처리계획도 >             < 신월빗물저류 배수시설 현황도 >