무인파괴 방수차 배치를 통한 초기 화재 진압능력 전술

목조문화재 및 대규모 건축물 등의 초기 화재진압 능력을 향상 및 인명구조를 원활하게 하고자 함

□ 현실태

○ 강화유리를 사용한 외벽 마감이나 통 창문 구조로 설치되는 특정소방대상물 증가하고 있는 추세임

○ 각 서마다 배치된 굴절차나 고가차에는 관창만이 설치되어 있어

목조문화재나 대규모 건축물 등의 화재시 창문 파괴가 어려운 실정

□ 활용방안

○ 굴절차와 고가차 기능과 함께 파괴용 팁(천공기)가 달려 있는 무인파괴 방수차를 배치하여 화재진압

무인파괴 방수차 설치 차량

□ 기대효과

○ 구조가 복잡하고 진입이 어려운 목자문화재나 대형건물의 초기 화재 진압 능력 강화 및 신속한 인명구조 가능