문서번호	정수시설과-2533
결재일자	2016.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
협 조
	정수운영과장
	주무관

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

무정전전원장치(UPS) 전수검사 실시계획

2016. 04.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

자동제어시스템

전원공급용 무정전전원장치(UPS) 전수검사 실시계획

우리 정수센터 자동제어시스템 전원공급용 무정전전원장치(uninterruptible power supply) 장기사용으로 밧데리 등을 전문업체에 정밀진단하여 설비를 안정적으로 운영하고자 함

Ⅰ

설비 현황

UPS 및 축전지 현황

설치장소	UPS용량	축전지용량	형 식	수량 (cell)	설치 년도	비 고
관리본관동	20kVA	2V/250AH	연축전지	55	'11.11	PCS용
급속여과지동	15kVA	2V/200AH	연축전지	55	'12.8	PCS 및 계측기기용
중계펌프동	5kVA	2V/100AH	연축전지	55	'12.8	PCS 및 계측기기용
실험실	10kVA	12V/60AH	무보수 밀폐형	16	'08.7 ‘13.12	수질계측기 축전지교체
약품실	10kVA	12V/60AH	“	20	'15.05	PAC 약품투입 펌프용
약품실	5kVA	1.2V/40AH	니켈-수소	92	'09.10	PCS 및 계측기기용
탈수기동	5kVA	1.2V/40AH	니켈-수소	92	'11.2	PCS 및 계측기기용
활성탄흡착지	7.5kVA	1.2V/40AH	니켈-수소	92	'09.10	PCS 및 계측기기용

정류기 및 축전지 현황

설치장소	정격용량	축전지용량	형 식	수량 (cell)	제조년월	비 고
변전실	110V/6.4	1.2V/80AH	니켈-수소	94	2011.12	제어전원
관리본관 전기실	110V/5	1.2V/20AH	“	94	2010.12	“
오니처리장 전기실	110V/5	1.2V/20AH	“	94	2010.12	“

Ⅱ

문제점

❍ 축전지 장기사용에 따른 노후화로 축전지 내부저항 증가 및 효율저하

❍ 축전지는 무보수밀폐형으로 육안점검에만 의존하고 있는 실정

❍ 한전정전 등 돌발사고시 비상전원 공급 불가

Ⅲ

개선방안

❍ UPS 내부 소모성부품 확인(콘덴서 기능저하 및 냉각휀 이상유무)

❍ 정밀점검 후 문제점 보안

❍ 경미한 사항은 자체보수(유지관리실)

Ⅳ

추진계획

건    명 : 자동제어시스템 전원공급용 무정전전원장치(UPS) 전수검사 실시

❍ 대  상 : 관리본관동외 10개소 무정전전원장치(UPS) 및 축전지

❍ 기  간 : 2016. 4. 18 ~ 4. 29

❍ 내  용 : UPS 내부소자 점검 및 축전지 내부저항 측정

계약업체 : 대한전력전자(주) 이종근

소요예산 : 금550천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

기타교체비(자동제어설비 유지관리)

Ⅴ

행정사항

전문업체인 대한전력전자(주)에 전수검사 의뢰

신용카드결재

첨부 : 견적서 2부.  끝.