Ⅲ. 각종 파괴활동 구조

유형	표준지침
파괴 시	◦ 고층 파괴 시 낙하물 위험요인 제거를 위해 지상과 긴밀한 연락 유지 및 경계구역 설치 ◦ 사다리 위에서 파괴 시 파괴부분이 안면보다 아랫부분 파괴 ◦ 방진안경, 헬멧후드를 활용하고 파편비산에 의한 부상 방지 ◦ 창유리 파괴시에 신체를 창 측면에 위치
문잠금 해체 시	◦ 문 개방시는 문의 측면에 위치해 내부 상황을 확인하고 개방 ◦ 가열된 철제문은 주수에 의한 증기발생에 주의 헬멧후드 착용
유리파괴	< 보통 얇은 판유리(두께 5mm 이하) > ◦ 유리의 상부에서 조금씩 파괴(파편 및 비상이 적음) ◦ 유리에 접착테이프, 모포 등을 붙여서 외부로의 비산을 방지 ◦ 진입로가 되는 창은 창틀에 잔존하는 유리파편을 완전히 제거 < 두꺼운 판유리(6mm 이상) > ◦ 두께가 불명확한 경우 1차로 가볍게 치고 유리에서 받은 반동력으로부터 파괴에 필요한 충격력의 배분 고려 ◦ 12mm 이상의 두꺼운 판유리는 가스절단기 또는 용접기로 급속 가열한 직후에 주수냉각을 실시해 열 파열이 생기게 해서 파괴 < 맞춤유리(합성유리) > ◦ 해머로 유리를 잘게 파괴한 후 깨진 금에 칼 등을 넣어서 플라스틱 막을 절단 또는 가스절단기, 산소용접기 등으로 가열해서 절단 ◦ 강화유리는 내충격력이 강하므로 예리한 도끼 등으로 파괴
천정 파괴	◦ 긴급파괴 시 이외는 전기배선의 스위치를 확인하고 실시 ◦ 회반죽(모르타르) 도장 천장은 낙하에 주의하고 방진안경을 착용 ◦ 천정파괴는 원칙적으로 방의 구석에서 실시하는 것을 원칙