문정도시개발구역 내 자전거도로상

교통안전시설 설치 방안

□ 차선

○ 보도분리형 자전거전용도로 : 양측에 백색단선실선 설치

□ 포장 (인식강조)

○ 자전거도로의 인식강조를 위해 보도색상을 고려하여 자전거도로 전 구간 유색(적색)포장   ※ 고원식교차로 및 횡단보도 구간은 제외

□ 노면표시

➡ 서로 다른 정보로 인한 시각적 혼란이 없도록 ‘노면표시 설치 간격은 15~20m 이상’으로 하되 현장여건을 고려하여 설치

○ 자전거도로 안내표시는 도로교통법의 시행규칙(별표 6)과 도로유형별로 다르므로 첨부된 설치 예시도를 참조하여 설치

○ 안내표시 설치간격은 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 참조

○ 주행구간에는 방향안내 및 자전거도로(, ) 표시 설치

○ 횡단보도 앞, 진출입로, 유출입 구간 : ‘정지선, 정지, ’ 표시 설치

○ 진출입로, 유출입 구간, 교차로의 부도로 및 이면도로상에도 ‘정지선 및 정지 또는 자전거 주의’ 표시 설치

○ 교차로부근, 횡단보도 앞 등 자전거도로 단절 구간은 자전거 동선이 연계되고 보행자 및 자전거이용자의 안전확보를 위해 ‘흰색 점선 단선 설치하고 특히 자전거도로와 자전거횡단도가 연계될 수 있도록 설치

○ 자전거보행자겸용도로에는 자전거도로상 ‘보행자 주의’ 표기

○ 보행자도로 구간에는 보행자 통행구간임을 인식시킬 수 있는 그림 표기

○ 택시정류소 및 버스정류소가 전방에 있을 경우에는 사전안내를 위해 정지선에서 최소한 15~20m 이격을 두고 ‘**앞 **정류소’로 표시

□ 안전표지

○ 자전거도로 안내표지는 도로유형별로 도로교통법의 시행규칙(별표 6)에 따라 설치                ※ 첨부한 설치예시도 참조

○ 안내표지 설치간격은 서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼 참조하고 보조표지를 병행 설치

- 보조표지 설치 예시 : 자전거보행자겸용도로일 경우 ‘겸용도로’, 자전거전용도로일 경우 ‘ 전용도로’

- 그 외 설치여건을 고려하여 보조표지를 활용하여 버스정류소 안내, 주행 중 안내 및 주의를 위한 정보 표기를 위해 이용

□ 그 외 조치사항

○ 사업지 내 자전거도로가 서로 연계 및 순환망으로 구축되어 있어 시종점부 안내를 위한 안전표지 및 노면표시 대신 전 구간 Bike Route(자전거길) 안내를 위한 표지 및 지도 설치

○ 그 외 자전거도로의 안전시설을 포함한 자전거 주차시설 및 편의시설의 실시설계 및 공사시행 시 우리부서 의견 반영

※ 첨부한 설치 예시도 참조(PPT 형식의 파일)