위  치  도

□ 상수도관 순환관망 위치도

1) 송파구 송이로30길 27~새말로15길 17(문정동)(D=150mm, L=70m)

2) 송파구 새말로15길7~새말로153(문정동)(D=150mm, L=85m)

○ 문정동 91-13~100-6 광암배수지구역 순환관망형성

1) D=150mm, L=70m

- 공사개요 D=150mm, L=240m

문정동 83-22~74-6 순환관망형성 및 물량확보

- 공사개요 D=200mm, L=360m

2) D=150mm, L=85m