하자제로 품질만족 불신제로 고객감동
		서울특별시 SH공사
수신	도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	문정지구 오수처리를 위한 차집관로 연결 협조요청

1. 방재시설부-2816(2015.03.03)호 및 택지조성팀-88(2015.01.09)호와 관련입니다.

2. 문정지구 오수관로 말단부와 「위례신도시 차집관로 증설공사」 신설차집관로는 역구배(1.04m)로 오수관로 접합이 불가하므로, 탄천우안에 기 매설되어 있는 기존 차집관로(D1000) 시점부 맨홀에 연결하여 문정지구 오수를 처리하는 방안을 마련하여 서울시 관련부서와 협의 및 설계를 완료하였는 바,

3. 문정지구 오수관로 말단부와 기존 차집관로(D1000) 시점부 연결공사는 공사효율성 등을 감안하여 탄천우안에서 신설 위례신도시 차집관로 공사를 시행하는 귀 본부에 협조 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

□ 문정지구 오수처리 관련 협조요청

가. 문정지구 오수량

구 분	계획일최대오수량 (m3/day)	계획시간최대 오수량		비고
		(m3/day)	(m3/sec)
문정지구	10,191	12,069	0.139	개발지구

나. 문정지구 오수처리계획 변경내용

- 당초 : 탄천 우안 신설 위례신도시 차집관로(D1100)에 연결처리

※ 문정지구 실시설계보고서(2010.11), 위례신도시 차집관로 실시설계보고서(2013.07)

- 변경 : 탄천 우안 기존 차집관로(D1000) 시점부 맨홀에 연결처리

- 서울시 관련부서 협의여부 : 물재생계획과 및 물재생시설과 협의 완료

※ 붙임#1,2 서울시 회신 공문 참조

다. 연결공사 협조요청

- 공사내용

· 유입관로 신설(D500mm, L=157m), 맨홀설치(Ф1200, 2개소)

· 지장물 이설 1식(지역난방 관로 D600mm)

- 사유

· 신설 위례신도시 차집관로 공사와 연계하여 공사효율성 도모 및 이중굴착 방지하여 탄천변 산책로 이용 주민 불편 최소화

붙임  1. 문정 오수처리계획 변경 회신(물재생계획과)

2. 문정 오수처리계획 변경 회신(물재생시설과)

3. 문정 도시개발사업지구 오수처리계획 변경(연결 차집관로 변경) 검토서(별첨)

4. 문정지구 유입관로 설계도서(도면, 수량산출서, 구조계산서, 설계예산서) 3부(별첨).  끝.

							서울특별시 SH공사 사장
팀 원										택지조성팀장
협조자
시행			택지조성팀-1447									(	2015.03.11.					)		접수			방재시설부-3267								(	2015.3.11.					)
우	135-988					서울시 강남구 개포동길 621(개포동 14-5)															/
전화		02)3410-7418						/전송			02)3410-7435					/	shyun@i-sh.co.kr												/	공개