【붙임5】

■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드						신고 일자			2017년 월 일
제 10호
1. 개요
신고인		시설명		월드컵공원 바닥분수
		성명(대표자)		서부공원녹지사업소장
		주소(사무실)		서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (전화번호:02-300-5502)
시설 주소		서울특별시 마포구 월드컵로로 243-60(전화번호:02-300-5565)
시설 종류		[ √ ] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [ ] 실개천형, [ ] 기타
운영 주체		[ ] 국가, [√] 지방자치단체, [ ] 공공기관 [ ] 민간 (시설구분: [ ] 공공보건의료 수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [√] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2002.02. .				최초 가동개시(예정)일			2017.05.01
연중 운영기간		5개월( 5월 ∼ 9월)				바닥면적			154 m2
용수 종류		[√] 수돗물(100%), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, 계곡수( %), [ ] 기타( ) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		91.7m3				저류조 청소주기			주 1회, 7.8월(주3회이상)
여과기 설치여부		[ ] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [√] 미설치
소독 방법		1. [√ ] 염소(고체염소 ), [ ] 오존, [√ ] 기타( 은동이온살균장치 ) 2. [ ] 소독기 설치, [√] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소		③ 검사기관명			④ 검사기관 연락처
5월10일			바닥분수 토출 지점		서울시보건환경연구원			02-570-3121
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과		⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.3
탁도			0.09
대장균			0
유리잔류염소			0.63		잔류염소는 현장측정(자체검사)
① 채수 및 검사일시			② 채수장소		③ 검사기관명			④ 검사기관 연락처
5월31일			바닥분수 토출 지점		서울시보건환경연구원			02-570-3121
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과		⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			8.2
탁도			0.10
대장균			100
유리잔류염소			1.35		잔류염소는 현장측정(자체검사)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
6월 13일	바닥분수 토출 지점	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.3
탁도	0.62
대장균	0
유리잔류염소	0.86	잔류염소는 현장측정(자체검사)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
6월 28일	바닥분수 토출 지점	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.3
탁도	0.21
대장균	0
유리잔류염소	1.25	잔류염소는 현장측정(자체검사)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
7월 11일	바닥분수 토출 지점	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.0
탁도	2.12
대장균	4
유리잔류염소	0.72	잔류염소는 현장측정(자체검사)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
7월 25일	바닥분수 토출 지점	서울시보건환경연구원	02-570-3121
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.0
탁도	0.87
대장균	4
유리잔류염소	2.25	잔류염소는 현장측정(자체검사)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리(5월)
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
5월 1일 14시			80			5월 4일 17시			80
5월 9일 10시			80			5월 12일 17시			80
5월 16일 10시			80			5월 19일 17시			80
5월 24일 10시			80			5월 26일 17시			80
5월 30일 10시			80
4. 소독(5월)
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
5월 3일 10시	고체염소 직접투입(240g)			5월 6일 10시			고체염소 직접투입(240g)
5월 10일 10시	고체염소 직접투입(280g)			5월 12일 10시			고체염소 직접투입(280g)
5월 14일 10시	고체염소 직접투입(280g)			5월 17일 10시			고체염소 직접투입(240g)
5월 21일 10시	고체염소 직접투입(280g)			5월 26일 10시			고체염소 직접투입(280g)
5월 28일 10시	고체염소 직접투입(280g)			5월 31일 10시			고체염소 직접투입(280g)
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소(5월)
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용
5월 1일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					5월 4일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥
5월 8일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					5월 15일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥
5월 22일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					5월 29일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥

3. 용수관리(6월)
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
6월 2일 17시			80			6월 4일 10시			80
6월 6일 10시			80			6월 9일 17시			80
6월 12일 15시			80			6월 16일 17시			80
6월 18일 10시			80			6월 20일 10시			80
6월 23일 10시			80			6월 28일 10시			80
6월 30일 10시			80
4. 소독(6월)
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
6월 3일 13시	고체염소 직접투입(280g)			6월 4일 10시			고체염소 직접투입(280g)
6월 6일 10시	고체염소 직접투입(280g)			6월 8일 13시			고체염소 직접투입(220g)
6월 10일 10시	고체염소 직접투입(220g)			6월 11일 10시			고체염소 직접투입(280g)
6월 14일 10시	고체염소 직접투입(280g)			6월 16일 10시			고체염소 직접투입(280g)
6월 17일 13시	고체염소 직접투입(280g)			6월 21일 10시			고체염소 직접투입(220g)
6월 23일 10시	고체염소 직접투입(220g)			6월 24일 13시			고체염소 직접투입(280g)
6월 29일 10시	고체염소 직접투입(220g)
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소(6월)
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용
6월 5일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					6월 7일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥
6월 12일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					6월 19일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥
6월 26일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥

3. 용수관리(8월)
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
4. 소독(8월)
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소(8월)
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용

3. 용수관리(9월)
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
4. 소독(9월)
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소(9월)
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용

3. 용수관리(7월)
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
7월 1일 10시			80			7월 25일 10시			80
7월 4일 10시			80			7월 26일 10시			80
7월 11일 10시			80			7월 29일 10시			80
7월 13일 10시			80			7월 30일 10시			80
7월 18일 10시			80
7월 20일 10시			80
7월 23일 10시			80
4. 소독(7월) : 가동하는날 매일
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
11시	240g
15시	240g
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소(7월)
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용
7월 3일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					7월 10일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥
7월 14일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					7월 17일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥
7월 20일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥					7월 24일	분수 저류조 바닥.내벽, 수중펌프, 배관, 분수대 상부 바닥