■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드								신고 일자				‘17년 3월 7일
제 2 호
1. 개요
신고인		시설명			물빛광장 분수
		성명(대표자)			서울특별시 한강사업본장 유재룡
		주소(사무실)			서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가) 기반시설과 (전화번호: 02-3780-0691)
시설 주소		서울시 영등포구 여의도동 84,84-9(여의도 한강공원)(전화번호: )
시설 종류		[√] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [√] 실개천형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 국가, [√] 지방자치단체, [ ] 공공기관 [ ] 민간 (시설구분: [ ] 공공보건의료 수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2010년 5월 31일						최초 가동개시일			2010년 5월 31일
연중 운영기간		7개월(4월 ∼ 10월)						바닥면적			8,142 m2
용수 종류		[ ] 수돗물( %), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, 계곡수( %), [√] 기타(지하철발생수) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		509m3						저류조 청소주기			주2회(매주 월, 금요일)
여과기 설치여부		[ ] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [√] 미설치
소독 방법		1. [√] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [√] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소			③ 검사기관명				④ 검사기관 연락처
‘17.4.27			물빛광장 다리			서울시보건환경연구원				570-3398
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.6
탁도			0
대장균			0
유리잔류염소			2.0
① 채수 및 검사일시				② 채수장소			③ 검사기관명					④ 검사기관 연락처
‘17.5.23				물빛광장 다리			서울시보건환경연구원					570-3398
⑤ 검사항목				⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도				7.5
탁도				0.05
대장균				0
유리잔류염소				2.0
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.6.27	물빛광장 다리	서울시보건환경연구원	570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.9
탁도	0
대장균	0
유리잔류염소	2.17
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.7.13	물빛광장 다리	서울시보건환경연구원	570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.0
탁도	0.35
대장균	0
유리잔류염소	35	과다투입, 염소제 일부제거
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.7.18	물빛광장 다리	서울시보건환경연구원	570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.0
탁도	0.01
대장균	0
유리잔류염소	0.97
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.8.3	물빛광장 다리	서울시보건환경연구원	570-3398
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.2
탁도	0.53
대장균	0
유리잔류염소	1.10
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.8.16	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.4
탁도	0.52
대장균	불검출
유리잔류염소	1.25
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.8.29	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.3
탁도	0.39
대장균	0
유리잔류염소	0.63

① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.9.7	물빛광장 다리	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	7.6
탁도	0
대장균	0
유리잔류염소	0.74
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.9.21	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.10
탁도	0
대장균	0
유리잔류염소	2.19
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.10.12	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8.10
탁도	0
대장균	0
유리잔류염소	4.10
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
‘17.10.24	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도	8
탁도	0
대장균	0
유리잔류염소	1.16
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
	피아노물길 상부	㈜한국종합공해시험연구소	2614-7875
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리
교체일 및 시간			용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
실시간 교체			2㎥/분
4. 소독
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
매주 월, 금	염소(90%) 30㎏
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간		총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자	청소 대상 및 내용					청소 일자	청소 대상 및 내용
매주 월, 금	바닥 및 저류조 청소