물 량 변 경 현 황

연번	공종	규격	단위	당초	변경	증감
1	접지선 설치 (매설시)	10㎟	m	1	0	-1
2	접지봉 설치	Φ16×1800L 1본	개소	0	0	0
3	접지봉 설치	Φ16×1800L 2본	개소	0	0	0
4	접지봉 설치	Φ16×1800L 3본	개소	0	0	0
5	접지봉 설치	접지봉 14Φ×1000 mm	개소	0	0	0
6	접지단자함	5회로	면	0	0	0
7	내열비닐절연전선(HIV)_옥내	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	220	220	0
8	내열비닐절연전선(HIV)_옥내	450/75OV HFIX 4㎟	m	0	0	0
9	내열비닐절연전선(HIV)_옥외	450/75OV HFIX 2.5㎟	m	0	0	0
10	내열비닐절연전선(HIV)_옥외	450/75OV HFIX 4㎟	m	0	0	0
11	난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kVF-GV 2.5㎟	m	0	0	0
12	난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kVF-GV 2.5㎟	m	0	0	0
13	난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kVF-GV 4㎟	m	0	0	0
14	난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kVF-GV 4㎟	m	0	0	0
15	난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kVF-GV 6㎟	m	0	0	0
16	난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kVF-GV 6㎟	m	0	11	11
17	난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kVF-GV 10㎟	m	0	0	0
18	난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kVF-GV 10㎟	m	0	0	0
19	난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kVF-GV 16㎟	m	0	0	0
20	난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kVF-GV 16㎟	m	0	0	0
21	난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kVF-GV 25㎟	m	0	0	0
22	난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kVF-GV 25㎟	m	1	0	-1
23	난연성 비닐절연 접지케이블_지중매설	0.6/1kVF-GV 35㎟	m	1	0	-1
24	난연성 비닐절연 접지케이블_옥내	0.6/1kVF-GV 35㎟	m	0	0	0
25	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	1	0	-1
26	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 1C 6㎟	m	1	0	-1
27	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	14	0	-14
28	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 2.5㎟	m	40	0	-40
29	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	1	0	-1
30	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 4㎟	m	1	0	-1
31	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	1	0	-1
32	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 6㎟	m	1	0	-1
33	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	1	0	-1
34	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 10㎟	m	1	0	-1
35	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	1	0	-1
36	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 16㎟	m	1	0	-1
37	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	1	0	-1
38	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 2C 35㎟	m	1	0	-1
39	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	1	0	-1
40	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 4㎟	m	124	170	46
41	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	30	30	0
42	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 6㎟	m	1	0	-1
43	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	1	0	-1
44	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 10㎟	m	1	0	-1
45	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	1	0	-1
46	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 25㎟	m	1	0	-1
47	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	1	0	-1
48	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 3C 35㎟	m	1	0	-1
49	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	1	0	-1
50	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 4㎟	m	1	0	-1
51	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	1	0	-1
52	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 6㎟	m	1	0	-1
53	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	25	25	0
54	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 10㎟	m	1	0	-1
55	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	1	0	-1
56	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 16㎟	m	1	0	-1
57	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥내	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	1	0	-1
58	가교폴리에틸렌(F-CV)_옥외	0.6/1kV F-CV 4C 35㎟	m	1	0	-1
59	러그단자	동관단자 1 HOLE 10 ㎟	개	1	0	-1
60	러그단자	동관단자 1 HOLE 16 ㎟	개	1	0	-1
61	러그단자	동관단자 1 HOLE 25 ㎟	개	1	0	-1
62	러그단자	동관단자 1 HOLE 35 ㎟	개	1	0	-1
63	케이블표지시트	0.23x300(저압)	m	1	0	-1
64	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 2C 1.5㎟	m	1	0	-1
65	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 1.5㎟	m	1	1	0
66	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 4C 2.5㎟	m	1	0	-1
67	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 10C 1.5㎟	m	1	0	-1
68	제어용 난연(F-CVV)_옥내	0.6/1kV F-CVV 12C 1.5㎟	m	1	0	-1
69	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 2C 1.5㎟	m	1	0	-1
70	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 4C 1.5㎟	m	1	0	-1
71	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 6C 1.5㎟	m	1	0	-1
72	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 10C 1.5㎟	m	1	0	-1
73	제어용 난연(F-CVV-SB)_옥내	0.6/1kV F-CVVSB 15C 1.5㎟	m	1	0	-1
74	컴퓨터용 케이블	AWG #20 0.5, 4C	m	1	0	-1
75	콘센트	매입-접지형,15A 250V 1구	개	1	0	-1
76	콘센트	매입-접지형,15A 250V 2구	개	1	0	-1
77	콘센트	매입-접지형,15A 250V 3구	개	1	0	-1
78	콘센트	누전차단기형,15A 250V 2구접지	개	1	0	-1
79	콘센트	방우형, 15A/250V, 1구	개	1	0	-1
80	콘센트	방우형, 15A/250V, 2구	개	1	0	-1
81	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	0	0	0
82	아우트렛박스	8각 54㎜	개	0	0	0
83	시스템 박스	ACCESS FLOOR용 AL. 전열2구	개	0	0	0
84	조명기구	LED 7W - 벽부망등	개	0	0	0
85	조명기구	LED 7W - 직부등	개	0	0	0
86	조명기구	FL 26W/2 - 다운라이트	개	0	0	0
87	조명기구	LED 30W - 다운라이트	개	4	0	-4
88	조명기구	FL 32W/2 - 방진방습등	개	0	0	0
89	조명기구	LED 22W/2 - 방진방습등	개	0	0	0
90	조명기구	LED 22W/2 - 슬림파라보릭	개	0	0	0
91	조명기구	LED 22W/2 - 슬림파라보릭(축전지내장)	개	0	0	0
92	조명기구	LED 22W/2 - 매입슬림	개	0	0	0
93	조명기구	LED 22W/2 - 매입슬림(축전지내장)	개	0	0	0
94	조명기구	LED 22W/2 - 삼각등	개	0	0	0
95	조명기구	32W/2 - 파이프펜던트갓등	개	0	0	0
96	조명기구	LED 22W/2 - 파이프펜던트갓등	개	0	0	0
97	형광등기구 보강대	행가 스프링형	개	0	0	0
98	단로 램프스위치	단로 2구스위치	개	0	0	0
99	스위치박스	1개용 54 mm	개	0	0	0
100	스위치박스	2개용 54 mm	개	0	0	0
101	조명기구	MH 150W/1 - 옥외보안등	개	0	0	0
102	조명기구	LED 54W/1 - 태양광보안등	개	0	0	0
103	조명기구	POWER LED 54W - 수목,건물 투사등	개	0	0	0
104	강제전선관_옥내	아연도 16 mm	m	1	0	-1
105	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 16 mm	m	1	0	-1
106	강제전선관_옥내	아연도 22 mm	m	1	0	-1
107	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 22 mm	m	1	0	-1
108	강제전선관_옥내	아연도 28 mm	m	1	0	-1
109	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 28 mm	m	1	0	-1
110	강제전선관_옥내	아연도 36 mm	m	1	0	-1
111	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 36 mm	m	1	0	-1
112	강제전선관_옥내	아연도 42 mm	m	1	0	-1
113	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 42 mm	m	1	0	-1
114	강제전선관_옥내	아연도 54 mm	m	1	0	-1
115	강제전선관_철근콘크리트노출시	아연도 54 mm	m	1	0	-1
116	강제전선관부속품	위샤캡 28C	m	1	0	-1
117	1종금속제가요전선관_옥내	16 mm 비방수	m	50	50	0
118	1종금속제가요전선관_옥내	22 mm 비방수	m	25	25	0
119	1종금속제가요전선관_옥내	28 mm 비방수	m	1	0	-1
120	1종금속제가요전선관_옥내	36 mm 비방수	m	1	0	-1
121	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 17 mm 방수	m	0	0	0
122	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 24 mm 방수	m	0	0	0
123	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 38 mm 방수	m	0	0	0
124	2종금속제가요전선관_옥내	프리카튜브, 50 mm 방수	m	0	0	0
125	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 16㎜	m	1	0	-1
126	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 16㎜	m	40	0	-40
127	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 22㎜	m	1	0	-1
128	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 22㎜	m	1	0	-1
129	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 28㎜	m	1	0	-1
130	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 28㎜	m	1	0	-1
131	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 36㎜	m	1	0	-1
132	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 36㎜	m	1	0	-1
133	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 42㎜	m	1	0	-1
134	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 42㎜	m	1	0	-1
135	폴리에틸렌 전선관_옥내	PE 54㎜	m	1	0	-1
136	폴리에틸렌 전선관_옥외	PE 54㎜	m	1	0	-1
137	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 16 mm	m	1	0	-1
138	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	1	0	-1
139	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 22 mm	m	1	0	-1
140	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	1	0	-1
141	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 28 mm	m	1	0	-1
142	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	1	0	-1
143	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 36 mm	m	1	0	-1
144	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	1	0	-1
145	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 42 mm	m	1	0	-1
146	경질비닐전선관_옥내(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	1	0	-1
147	경질비닐전선관_옥외(콘크리트노출)	HI 54 mm	m	1	0	-1
148	경질비닐PVC전선관-매입	HI 28 mm	m	0	0	0
149	경질비닐PVC전선관-매입	HI 36 mm	m	0	0	0
150	경질비닐PVC전선관-매입	HI 42 mm	m	0	0	0
151	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	100㎜-1열	m	1	0	-1
152	관구밀폐기	실링가스켓, D100	개	0	0	0
153	풀박스	100x100x50	개	1	0	-1
154	풀박스	100x100x75	개	1	0	-1
155	풀박스	150x150x100	개	1	0	-1
156	풀박스	200x200x100	개	1	0	-1
157	레이스웨이	BODY, 70 x 40	개	0	0	0
158	케이블트레이	300W/150H, 사다리형	m	0	0	0
159	케이블트레이 커버	300W 커버	m	0	0	0
160	케이블트레이 HOR-ELBOW	300W HOR-ELBOW, 150H	m	0	0	0
161	케이블트레이 VER-ELBOW	300W VER-ELBOW, 150H	m	0	0	0
162	케이블트레이	400W/150H, 사다리형	m	0	0	0
163	케이블트레이 커버	400W 커버	m	0	0	0
164	케이블트레이 HOR-ELBOW	400W HOR-ELBOW, 150H	m	0	0	0
165	케이블트레이 VER-ELBOW	400W VER-ELBOW, 150H	m	0	0	0
166	케이블트레이 HOR-CROSS	400W HOR-CROSS, 150H	m	0	0	0
167	케이블트레이 HOR-TEE	400W HOR-TEE, 150H	m	0	0	0
168	조인트 박스	JOINT BOX(100X100X50)	m	0	0	0
169	전선관지지행거(단독)	16C	개소	0	0	0
170	전선관지지행거(단독)	22C	개소	0	0	0
171	전선관지지행거(단독)	28C	개소	0	0	0
172	전선관지지행거(단독)	36C	개소	0	0	0
173	전선관지지행거(단독)	42C	개소	0	0	0
174	전선관지지행거(단독)	54C	개소	0	0	0
175	전선관지지대 (벽체)	W:100	개소	0	0	0
176	전선관지지대 (벽체)	W:200	개소	0	0	0
177	전선관지지행거(천정)	W:200	개소	0	0	0
178	전선관지지행거(천정)	W:300	개소	0	0	0
179	전선관지지행거(천정)	W:400	개소	0	0	0
180	전선관지지행거(천정)	W:500	개소	0	0	0
181	서지보호기(SPD) 설치	전원용 3P 40kA	개	6	6	0
182	서지보호기(SPD) 설치	전원용 2P 40kA	개	20	20	0
183	서지보호기(SPD) 설치	전원용 4P 120kA	개	8	8	0
184	배선용 차단기 설치	50AF이하 3P	개	1	1	0
185	배선용 차단기 설치	50AF이하 2P	개	0	0	0
186	배선용 차단기 설치	30AF이하 2P	개	3	3	0
187	누전차단기 설치	30AF이하 2P	개	12	8	-4
188	투광등기구 교체	직부등, MH250W → LED70W	개소	54	54	0
189	투광등기구 교체	Pole Light×4등, MH250W → LED150W	개소	4	4	0
190	투광등기구 교체	Pole Light×10등, MH250W → LED150W	개소	2	2	0
191	분전반 설치	50AF이하 2P	개	0	0	0
192	분전반 철거	50AF이하 2P	개	0	0	0
193	투광등기구 신설	Pole Light×1등, 100W이하	개소	4	4	0
194	투광등기구 교체	Pole Light×4등, MH250W → LED70W	개소	2	2	0
195	분전반 철거	30AF이하 2P	개	47	47	0
196	분전반 설치(신관사)	30AF이하 2P (기성품)	개	20	20	0
197	분전반 설치(구관사)	30AF이하 2P (제작품)	개	27	27	0
198	누전차단기 설치	50AF이하 3P	개	1	1	0
199	스위치(노출)	단로 1구 와이드	개	2	2	0
200	콘센트	노출-접지형, 15A 250V, 2구	개	3	3	0
201	분전반 교체	30AF이하 3P	개	1	1	0
202	CCTV 카메라 철거	돔형	개	4	4	0
203	LED등기구 이설	52W M-BAR Type	개	2	2	0
204	LED등기구 철거	21W×2 (컨버터 외장형)	개	15	15	0
205	피뢰침 설치(자재창고 옥상)	7.5m 이하 × 2개	개소	1	1	0
206	형광램프 LED 교체(직부형)	FL32W*2 → LED21W*2	개	35	49	14
207	형광램프 LED 교체(펜던트형)	FL32W*2 → LED21W*2	개	20	22	2
208	형광램프 LED 교체(매입 및 반매입형)	FL32W*2 → LED21W*2	개	100	100	0
209	방전등 LED 교체(방폭형)	NH175W → LED35W	등	24	24	0
210	LED등기구 신설(형광등형)	40W 이하 × 1, 직부형	개	4	0	-4
211	CCTV System 정기 점검	케이블 시험(정리포함)	회선	2	2	0
212	CCTV System 정기 점검	카메라(렌즈 및 하우징 포함)	대	1	1	0
213	CCTV System 정기 점검	PAN/TILT	대	1	1	0
214	CCTV System 정기 점검	각종 Controller(Power, P/T 등)	Set	1	1	0
215	CCTV System 정기 점검	Receiver Unit(Audio, 경보신호등)	대	2	2	0
216	CCTV System 정기 점검	DVR	대	2	2	0